**海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目**

**采 购 文 件**

采购编号： **TZYY-2407-007号**

采 购 人：海虹街道中心幼儿园 （盖章）

联 系 人：罗老师

联系电话：0576-88076002

招标代理：台州市永阳科技有限公司（盖章）

联 系 人：周先生

联系电话：18958682891

日 期：2024年07月

目 录

第一章 投标邀请 1

第二章 投标人须知 5

第三章 招标需求 14

第四章 评标 56

第五章 拟签订的合同文本 63

第六章 投标文件格式 68

1. **投标邀请**

## 台州市永阳科技有限公司受海虹街道中心幼儿园委托，就海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内投标人参加投标。

## 项目基本情况

项目编号：TZYY-2407-007号

项目名称：海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段号 | 标段名称 | 预算金额（元） |
| 1 | 海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目 | 37万 |

## 投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 本项目的特定资格要求：无。
3. 本项目不接受联合体投标。
4. 信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”[政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。](http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。/)
5. 公益一类事业单位，既不属于政府购买服务的购买主体，也不属于承接主体，不得参与承接政府购买服务。
6. 法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标，不得再参与本项目投标。

## 获取招标文件

1. 时间：项目发布之日起至开标截止时间
2. 方式：网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台**（http://www.tzwztb.com/)**

## 提交投标文件

1. 截止时间（开标时间）：2024年07月23日09点30分（北京时间）
2. 投标网址：台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）
3. **发布公告**
4. 公告网址：台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）
5. 公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日

## 注册报名

投标人需登录台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)进行注册后报名。

1. **投标保证金**：
2. **投标保证金金额：5000元。**
3. **投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。**
4. **现金转账**

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同项目（标段）由系统随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标单位十天内返还;中标人的投标保证金由采购人暂时保管，待签订合同后，采购人返还中标人 (不计息)。

1. **银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“保函”）**
2. 保函的受益人：海虹街道中心幼儿园；
3. 保函的有效期为1年；
4. 递交方式：

**递交方式一（电子保函系统）：**

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。

**递交方式二（非电子保函系统）：**

投标人须在投标截止时间前将纸质保函按要求递交。

递交方式：现场递交。

1. 若是投标人的法定代表人递交保函的，应持法定代表人身份证明原件，否则保函不予签收。
2. 若是投标人委托代理人递交保函的，应持针对本项目的法定代表人授权委托书原件（投标文件格式-附件2）及身份证原件，否则保函不予签收。
3. 递交保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：2024年07月23日09：00-09：30

接收人：台州市永阳科技有限公司（周先生）

接收人联系方式：18958682891

注：保函文件中必须包含投标人的信息，包含但不仅限于投标人名称、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限等。

1. **注意事项**

## 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

## 现金转账账号根据不同项目（标段）由系统随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。

## 以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户（个体户为经营者账户）转出，购买保函的费用应当从投标人基本账户（个体户为经营者账户）支付；

## 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501

## 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

1. **购买电子保函截止时间：2023年07月22日下午16点前**

## 联系方式

1. **采购人（受理招标文件相关质疑及答复）**

名称：海虹街道中心幼儿园

地址：台州市台州湾新区云星路100号

联系人：罗老师

联系电话：0576-88076002

1. **采购组织机构**

名称：台州市永阳科技有限公司

地址：台州市黄岩区劳动南路尚品南郡小区2号楼2单位902室

项目联系人：周先生

联系电话：18958682891

质疑受理联系人：金先生

联系电话：15757655840

1. **同级政府采购监管机构**

名称：台州湾新区行政审批与投资服务局

地址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

联系电话：0576-88538849

1. **台州湾新区小额工程电子交易平台**

联系人：蔡先生、王女士

联系电话：13454667697、13757680207

1. **投标人须知**
2. **前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **事 项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | 是否允许联合体 | 否 |
| 2 | 是否允许分包 | 否 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 无  |
| 4 | 投标文件的制作和投标 | 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。2、电子投标文件上传步骤：1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。3)缴纳保证金（或购买电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。 |
| 5 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。2.标前准备：投标人在开标前确保成为台州湾新区小额工程电子交易平台正式注册用户，并完成CA数字证书办理（办理流程详见平台官网附件：CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 6 | 信用信息查询渠道 | 信用中国（网址：<http://www.creditchina.gov.cn>）中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 7 | 质疑渠道 |  以书面形式向采购人、采购代理机构递交质疑函。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 主要性能参数 | 带“★”的条款是主要性能参数。 |
| 10 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |
| 12 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价；不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。本项目招标代理服务费6000元，由中标人支付，请各投标人报价时综合考虑。 |
| 13 | 投标人样品 | 1. 样品清单及数量：提供“采购清单一览表”中“31原木3层矮柜-可调节-无背板”、“37原木6人桌-49cm”、“47原木椅-25cm”各1套。
2. 样品制作的标准和要求：应与采购需求一致，尺寸、样式应与采购需求相似。
3. 接收时间：开标当天08:30-09:30接收样品（投标人应提前留足时间，逾期的样品恕不接受。
4. 样品递交地点：台州湾新区海虹街道办事处一楼大厅
5. 接收人：周正辉18958682891
6. 样品搭建要求：投标截止时间之前自行完成样品拆封、搭建。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
7. 样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。
8. 第一中标候选人的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。评审结束后，其余投标人将样品自行取回，若未自行取回的，视为同意其样品由采购组织机构处理。
 |
| 14 | 核心产品 | 本项目为家具定制，不适用。 |

1. **说 明**
2. **总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

1. **适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1. **当事人**

### 采购组织机构：是指台州市永阳科技有限公司；

1. 采购人：是指海虹街道中心幼儿园；
2. 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；
3. 中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人；
4. 联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
5. **以联合体形式投标的，应符合以下规定**

本项目不接受联合体投标。

1. **语言文字以及度量衡单位**
2. 投标文件以及投标人与台州市永阳科技有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
3. 所有计量均采用中国法定的计量单位。
4. 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。
5. **现场踏勘**
6. 本项目不组织现场踏勘。
7. 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
8. 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。
9. **特别说明**
10. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的（招标文件另有说明的除外）。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。
11. 本招标文件中关于电子招投标的内容、流程，如与台州湾新区小额工程电子交易平台系统中最新的内容、操作不一致的，以台州湾新区小额工程电子交易平台系统中的要求为准。
12. **招标文件**
13. 招标文件由招标文件目录所列内容组成。
14. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
15. 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
16. 采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的3日前在台州湾新区小额工程电子交易平台和浙江政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足3日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
17. **投标文件**
18. **投标文件的编制**

投标人获取招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格标、技术标和商务标。

1. **资格标组成**
2. **▲投标声明书（附件1）；**
3. **▲授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；附件2）；**
4. **▲法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；**
5. **▲具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件3）；**
6. **▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件4）；**
7. **▲具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）**。
8. **技术标组成**
9. **▲需求响应表（附件6）；**
10. 其余内容根据评标办法自拟；

招标需求中要求提供的相关证明材料及根据评标办法提供的证明材料均需在投标文件中提供。

1. **商务标组成**
2. **▲开标一览表（附件7）；**
3. **▲报价明细表（附件8）**。
4. **投标报价**
5. 投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”规定的格式报出总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
6. 投标报价是履行合同的最终价格，各投标人应根据本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。
7. 投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。
8. **投标文件的有效期**
9. 投标文件有效期为投标截止日起90天。
10. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。
11. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。
12. **投标文件的签署**
13. 投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
14. 投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
15. 投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。
16. **投标文件的递交要求**

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

1. **开标**
2. **开标**

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：<http://www.tzwztb.com/live/> 。

1. **开标程序：**
2. 开标由采购代理机构工作人员主持。
3. 投标人可进行在线沟通。
4. 采购人依法对资格文件进行审查，评标委员会对技术文件进行评审。
5. 技术文件评审完成后，主持人宣告技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及技术文件得分情况。
6. 开启各投标人商务文件。
7. 当场制作并打印开标记录表，由记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
8. 评标结束后，主持人公布投标商务得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。
9. 开标会议结束。
10. 其他注意事项：
11. 开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。
12. 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
13. 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

**重要事项说明：**

1. 开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
2. 若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。
3. 如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。
4. **异常情况处理：**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

1. **开标异议**

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1. **投标人不足三家，不得开标。**
2. **评标（详见第四章）**
3. **定标**
4. **发布中标结果公示**

评标委员会推荐综合得分从高到低排名第一的为第一中标候选人，综合得分从高到低排名第二的为第二中标候选人，如综合得分相同的，则现场抽签确定名次。如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决全部报价，经评审后有效标不足三家但并非均高于上限价，评标委员会认为有效报价仍具有竞争性的，开标继续有效。

采购组织机构自中标候选人确定之日起3日内，在浙江政府采购网和台州湾新区小额工程电子交易平台进行中标候选人公示，公示期不少于为3日。

1. **确定中标人**

本项目确定一名中标人，公示期满后，采购人应确定本项目第一中标候选人为本项目中标人。

**发放中标通知书**

采购人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反规定造成其资格无效的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

中标人确定后，采购人应当向中标人发出《中标通知书》。

《中标通知书》对采购人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

1. **合同签订**
2. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
3. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
4. 中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。
5. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。
6. 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**询问、质疑与投诉**

**询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

**质疑**

报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过书面形式一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在投标截止时间前提出质疑；

投标人对中标结果提出质疑的，应当在公示期满前提出质疑。

采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

**投诉**

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

1. **招标需求**
2. **招标项目一览表**

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预算价** |
| 1 | 海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目 | 详见“技术需求” | 1 | 项 | 37万 |

1. **技术需求**
2. 采购清单一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** |
| 1  | 美术纸筒柜 | 2 | 个 |
| 2  | 美术作品晾干柜 | 7 | 个 |
| 3  | 美术用品收纳柜 | 7 | 个 |
| 4  | 简约衣帽饰品柜 | 3 | 个 |
| 5  | 山峰小屋收纳柜 | 6 | 个 |
| 6  | 涂色书架 | 1 | 个 |
| 7  | 简约书架 | 6 | 个 |
| 8  | 铁艺茶几 | 3 | 个 |
| 9  | 黑白板双面画架 | 2 | 个 |
| 10  | 木制储物推车 | 1 | 个 |
| 11  | 蒙泰基梯形桌.可调节 | 1 | 张 |
| 12  | 三层教具篮收纳柜 | 6 | 套 |
| 13  | 小屋造型门 | 1 | 个 |
| 14  | 互动婴儿床 | 3 | 个 |
| 15  | 拱形造型柜 | 3 | 个 |
| 16  | 洞洞拱形门 | 3 | 个 |
| 17  | 互动造型柜 | 2 | 个 |
| 18  | 戏曲木偶台 | 1 | 个 |
| 19  | 简约互动小厨房 | 5 | 个 |
| 20  | 多功能组合展示屏风1 | 1 | 个 |
| 21  | 多功能组合展示屏风2 | 1 | 个 |
| 22  | 仙人掌造型书柜 | 1 | 个 |
| 23  | 秘密游戏树洞 | 1 | 个 |
| 24  | 互动化妆台 | 3 | 套 |
| 25  | 互动展示柜 | 3 | 套 |
| 26  | 方块百宝箱-4个 | 3 | 套 |
| 27  | 小屋收纳休闲座椅 | 4 | 个 |
| 28  | 杯筒收纳盒 | 3 | 套 |
| 29  | 灵动组合屏风-9件 | 1 | 套 |
| 30  | 原木2层矮柜-可调节-无背板 | 13 | 个 |
| 31  | 原木3层矮柜-可调节-无背板 | 5 | 个 |
| 32  | 原木2层45°弧形矮柜 | 6 | 个 |
| 33  | 原木2层90°转角矮柜 | 3 | 个 |
| 34  | 原木3层高柜-全背板 | 19 | 个 |
| 35  | 原木阶梯组合柜-无背板 | 3 | 个 |
| 36  | 原木2层90°弧形矮柜 | 13 | 个 |
| 37  | 原木6人桌-49cm | 15 | 张 |
| 38  | 原木6人桌-52cm | 8 | 张 |
| 39  | 原木6人桌-55cm | 5 | 张 |
| 40  | 原木4人桌-49cm | 6 | 张 |
| 41  | 原木4人桌-52cm | 6 | 张 |
| 42  | 原木4人桌-55cm | 2 | 张 |
| 43  | 原木3层短柜高柜-半背板 | 9 | 个 |
| 44  | 原木云朵椅-豆绿-27cm | 5 | 张 |
| 45  | 原木10格分类收纳柜-无背板 | 1 | 套 |
| 46  | 原木4层可调高柜-可调节-半背板 | 5 | 个 |
| 47  | 原木椅-25cm | 90 | 张 |
| 48  | 原木椅-27cm | 60 | 张 |
| 49  | 原木椅-29cm | 30 | 张 |
| 50  | 移动水杯水桶收纳柜 | 6 | 个 |
| 51  | 清新小家三层六人推拉床 | 30 | 套 |
| 52  | 托育移动小书架 | 1 | 个 |
| 53  | 怀抱单人布艺沙发-天蓝 | 1 | 张 |
| 54  | 怀抱双人布艺沙发-天蓝 | 3 | 张 |
| 55  | 怀抱双人布艺沙发-米白 | 3 | 张 |
| 56  | 一叶子无扶手双人皮沙发 | 1 | 个 |
| 57  | 可擦写绘画桌 | 2 | 张 |
| 58  | 美术储物双面画架 | 5 | 个 |
| 59  | 美工椅 | 20 | 张 |
| 60  | 多功能手工桌 | 2 | 张 |
| 61  | 多功能纸柜 | 1 | 个 |
| 62  | 围裙综合收纳架 | 1 | 个 |
| 63  | 材料综合收纳柜A/B/C/侧框 | 1 | 套 |
| 64  | 铁艺收纳展示柜组合 | 1 | 套 |
| 65  | 巴士造型图书修补桌 | 1 | 个 |
| 66  | 造型高书柜-圆形镂空 | 1 | 套 |
| 67  | 造型高书柜-方形镂空 | 1 | 套 |
| 68  | 列车造型书柜ABC | 1 | 个 |
| 69  | 列车造型书柜-车厢 | 2 | 个 |
| 70  | 雪松造型阅读桌 | 1 | 张 |
| 71  | 蒙泰基一体成型椅-41cm-可叠 | 12 | 张 |

1. 技术参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格描述** | **产品图片** |
| 1  | 美术纸筒柜 | 规格：L40xW40xH58cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用厚度12mm双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板，四块竖板呈半月形，尺寸376x240x12mm，嵌入式安装，保留高低错落弧度造型，形成9格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。后背板呈镂空形状，镂空尺寸为376x188mm。（2）底板离地高度：53mm，柜子底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮。（3）采用环保的水性木蜡油封边。（4）油墨：车头造型采用美工机喷绘工艺，搭配环保水性油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 |  |
| 2  | 美术作品晾干柜 | 规格：L50xW40xH76cm1、工艺设计：（1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。（2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用厚度15mm双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含9个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装9个塑料材质U型槽，U型槽顶边长度为338mm，导轨尺寸为L370mm。底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮。（2）采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 3  | 美术用品收纳柜 | 规格：L100xW40xH61.5cm1、工艺设计：（1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。（2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用厚度12mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。中间是两层无背板设计，内控600x400x185mm。上层格子安装塑料材质U型槽，U型槽L370mm，左右两侧设有纸卷放置格1格，尺寸176x150mm，背板尺寸487x176x12mm；2层2格颜料收纳格，内控208x176mm,层板镂空设计尺寸178x158mm。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。（2）搭配：4个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm。收纳盒采用环保塑料材质，圆滑无毛刺，一体成型设计。1块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）采用环保的水性木蜡油封边。（4）柜子底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮，1个1.5寸静音万向脚轮。 |  |
| 4  | 简约衣帽饰品柜 | 规格：L105xW40xH110cm1、工艺设计：（1）带轮，加厚亚克力镜子。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体：顶部收纳槽内空：870x358x50mm，挂衣格内空：580x400x775mm，底部格子内空：558x370x120mm，右侧四格内空均为：275x400x216mm；左侧为两层，上层为挂衣空间，580x400x775mm，悬挂一个长564mm铝合金双筋扁管挂杆，下层内控580X367x120mm；柜子一边外侧安装亚克力材质镜子，冲击强度比玻璃镜高，不容易碎，尺寸L540xW260xH3mm，镜子下方配置化妆收纳格，尺寸为：350x120x100mm。（2）底部安装4个高度为80mm的优质平底带刹车万向脚轮。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 5  | 山峰小屋收纳柜 | 规格：L50xW30xH110.5cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（3）底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。顶部屋顶造型，2层通透，上格内空尺寸：470x300x284mm，下格内控尺寸470x300x224mm；下层带背板内空尺寸：470x280x224mm。（2）柜子底格为移动式收纳抽斗，抽斗内空尺寸：420x249x178mm，抽斗底部安装4个1.5寸静音万向脚轮。抽斗面板中间凹20mm，距离底部层板50mm。造型部分采用美工机喷绘工艺。（3）柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油墨：采用环保水性油墨。 |  |
| 6  | 涂色书架 | 规格：L90xW30xH86cm1、工艺设计：（1）着色采用美工机喷绘工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）架体：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下2层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x194mm，下格内空尺寸：250x270x282mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，最大离地高度860mm，最小离地高度807mm。右侧为4层书架，书槽宽度为32mm。（2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（4）油墨：采用环保水性油墨。 |  |
| 7  | 简约书架 | 规格：L93xW30xH81cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）架体：采用厚度16mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。共四层书本搁置槽，内空长900mm，内空宽54mm；底层空间：900x300x196mm。（2）围脚：高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）封边条：采用PVC封边条。 |  |
| 8  | 铁艺茶几 | 规格：φ40xH40cm1、工艺设计：（1）铁质表面采用静电粉末喷涂工艺。（2）无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：采用优质冷轧铁艺，壁厚3.0mm,表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色。桌面与桌底的链接只有一跟斜柱长度390mm,简易设计。桌面直径400mm,厚度3.0mm；桌底呈双环镂空设计，外直径400mm,内直径324mm。 |  |
| 9  | 黑白板双面画架 | 规格：L62xW67xH120cm1、工艺设计：（1）画板多方式可调功能、双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。（2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。（3）画板采用注塑包边设计。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）画板：画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板配黑白磁铁皮。搭配2块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑白书写板，带磁铁皮，磁性白板可使用水性笔进行擦写，磁性黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：600x765mm；画板边缘包边条采用环保塑料一次性无缝实心注塑，注塑深度6mm,画板四周注塑封边最大高度20mm,最小高度11.9mm。（2）架体：框架采用桦木原木，尺寸45x25mm。笔盒托板采用厚度15mm的环保实木多层板。每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位，能拆卸/固定画板，能调整横竖方向，能调整画板高度。（3）配件：画板搭配圆形压纸包胶磁铁，磁性强，能紧紧吸附在画板上；前后配2个环保塑料笔槽盒，塑料盒尺寸：600x124x50mm，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸，用以挂装常规画纸纸卷。（4）底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，其中2个脚轮带刹车功能。（5）采用环保的水性漆。 |  |
| 10  | 木制储物推车 | 规格：L90xW50xH81cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，三层储物盒内空尺寸：870x460x60mm，层间间距：245mm；侧板镂空大小：380x245mm。（2）底部安装4个高度为80mm的优质平底万向脚轮。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 11  | 蒙泰基梯形桌-可调节 | 规格：L107xW53xH49/52/55cm可调节高度1、工艺设计：（1）桌面背面设置有4个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。（2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度24mm的环保实木多层板，桌面与桌脚链接安装4个环保塑料一次成型尺寸为L188\*WH77mm的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径55.5mm连接桌脚，桌脚直接螺旋拧上即完成安装。（2）桌脚：采用直径φ48mm的桦木原木搭配塑料调节脚套环，每个脚套环规格为φ48xH56mm，可调高度为490/520/550mm；桌脚底部是直径62.4mm高度40mm的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径39.6mm。（3）采用环保的水性漆， |  |
| 12  | 三层教具篮收纳柜 | 规格：L91xW30xH59cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用15mm的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，整体为3层，每层安装2个铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：φ19mm长度884mm；包含9个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 13  | 小屋造型门 | 规格：L98xW20xH150cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板。2块屋顶门板嵌入式错落造型，卡深100mm,门洞内空高度：1300mm；内空宽度：800mm；立柱板宽度95mm,厚度18mm,高度1031mm,屋檐下设置一块弧形,内弧弧度R857mm造型板，有8个圆孔镂空，直径30mm，可悬挂装饰物件。（2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 14  | 互动婴儿床 | 规格：L60xW40xH53.5cm1、工艺设计：（1）床边镂空圆孔设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。床内空尺寸为：570x360x135mm；床边6个镂空圆形，圆孔直径为：φ75mm。床头床尾高535mm,下方为拱形设计，内弧R150mm。（2）床脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为37.5x22.6x42.8mm(±2mm)。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 15  | 拱形造型柜 | 规格：L48xW32.4xH141cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶部装饰板采用厚度12mm的环保实木多层板。顶部为拱形镂空造型，使用圆木棒连接，木棒直径为：φ22mm，长度310mm；拱形造型弧度R246mm；上两层内空尺寸：420x300x270mm；带背板中层内空尺寸：420x280x270mm；侧板镂空尺寸分别为：200x160mm，160x160mm。（2）柜子底格为移动式收纳抽斗，抽斗内空尺寸：370x249x180mm，抽斗底部安装4个1.5寸静音万向脚轮。（3）柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。（6）油墨：采用环保水性油墨。 |  |
| 16  | 洞洞拱形门 | 规格：L85xW8xH138cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）立柱板采用厚度24mm的环保实木多层板，顶造型板采用厚度18mm的环保实木多层板。拱门内空宽度：800mm，中间最高处内空：1260mm；最矮处内空高：940mm，顶部造型板共7个圆孔镂空，直径为30mm，可悬挂装饰物件。（2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 17  | 互动造型柜 | 规格：L98xW40xH136cm1、工艺设计：（1）屋顶+篷布造型设计，吊牌黑板可擦写。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，黑板框及上部分造型板采用厚度18mm的环保实木多层，吊牌、挂板采用厚度12mm的环保实木多层板喷涂水性漆，黑板芯板采用厚度9mm的环保实木纤维板。屋顶离柜面高770mm，面板离地高度为590mm，柜体内空尺寸：890x300x237.5mm；下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的黑板，尺寸为910x520mm，柜体上方两边挂杆可挂吊牌黑板，尺寸为200x150mm，可使用粉笔进行擦写；产品顶部搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，尺寸：L99xW80cm 篷布可拆洗。（2）围脚：高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（4）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 18  | 戏曲木偶台 | 规格：L91xW32xH158cm1、工艺设计：（1）传统戏曲木偶台造型设计，柜体白板可擦写。（2）采用美工机喷绘工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，白板框采用厚度18mm的环保实木多层板，顶部造型板采用厚度12mm的实木多层板。（2）柜体：面板离地高度为590mm，柜体内空尺寸：890x300x237.5mm；顶部为戏曲华诞头饰造型，造型板最大高度630mm,内弧R471mm,搭配1根直径19mm长度883mm铁艺圆棒，安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，窗帘可拆洗。产品顶板中间安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写；左右侧板长1250mm,最大宽度300mm,最小宽度150mm,柜子面板离地高度为590mm，分为2层,柜体内空尺寸：884x300x237.5mm；下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的白板，尺寸为910x520mm。（3）围脚：高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，共8个。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。（6）油墨：采用环保水性油墨。 |  |
| 19  | 简约互动小厨房 | 规格：L93xW30xH86cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）可旋转按钮仿真功能，可视化按键。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体木色部分柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，采用环保的水性木蜡油封边；部分柜体采用厚度15mm的实木多层板喷涂水性漆（层板、装饰板厚度12mm）。（2）柜体右侧为冰箱造型，独立一扇门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；1个拉手，采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸L104.5\*W32mm。柜体侧面与操作面板有5个挂钩，挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：32\*18\*17mm。（3）左侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸L220mm\*W220\*H80；搭配3个可旋转的塑料一次成型2合1外直径35mm内直径18mm的旋转调节开关，一个L70mm，内径18mm的旋转水龙头；两个φ124mm的仿真灶炉，搭配2个可旋转的塑料一次成型2合1外直径35mm内直径18mm的旋转调节开关。（4）柜体面板离地500mm，柜体下方为2个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；2个拉手采用采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸L104.5\*W32mm。左侧为大空间储放空间2层，各290x264x162mm内空；右册为半开门设计，上、中两层内空为290x264x207mm，下层内空为290x264x285mm；中间门板采用透明亚克力板做卡通图案，中门尺寸为294x218mm,门上方有4个可旋转的塑料一次成型2合1外直径35mm内直径18mm的旋转调节开关。（5）底部安装塑料脚垫，尺寸为Φ17xH10mm。（6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（7）油漆：采用环保的水性漆。（8）油墨：采用环保水性油墨。（9）亚克力板：采用厚度5mm的优质透明亚克力板。（10）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。 |  |
| 20  | 多功能组合展示屏风1 | 规格：L80xW35xH143cm（含配件）1、工艺设计：（1）双面使用。（2）贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。（3）多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。（4）洞洞挂板、铁质配件表面采用静电粉末喷涂工艺。（5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板，画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板；展示框架采用桦木原木，尺寸45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。底部2个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。（2）底部安装4个高度为65mm的2寸静音万向脚轮。（3）展示框架一面安装长方形可吸附磁铁的黑板，可使用粉笔进行擦写；一面安装长方形白色方孔洞洞挂板，优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺可挂各种配件。（4）柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮，当旋转至“十”字型时，开关可锁紧，两边柜体可扣住，当旋转至“一”字型时，开关可从镂空口取出，两边柜体可分开。（5）搭配：产品包含4个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2个铁质挂钩，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（6）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 21  | 多功能组合展示屏风2 | 规格：L80xW35xH143cm1、工艺设计：（1）贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。（2）多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。（3）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板，展示框架采用桦木原木，尺寸45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。底部2个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm；展示框架木方大小：45x45mm；（2）底部安装4个高度为65mm的2寸静音万向脚轮。（3）展示框架内嵌一个60x60mm方格哑黑色铁网，优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可悬挂各种装饰品或手工作品。（4）柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮，当旋转至“十”字型时，开关可锁紧，两边柜体可扣住，当旋转至“一”字型时，开关可从镂空口取出，两边柜体可分开。（5）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 22  | 仙人掌造型书柜 | 规格：L100xW44xH80cm1、工艺设计：（1）书架与座位一体。（2）采用美工机喷绘工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）书架：采用厚度厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，左侧板采用厚度18mm的环保实木多层。书架共三层，内空长:558mm,内空宽：60mm；底板收纳空间：558x297x112mm。书架层最大离地高度405mm，最小离地高度215mm。（2）右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，造型最大高度800mm（离地）,最小高度856mm(离地)，座板靠背均设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为30mm，软坐垫面积400x300mm,靠背面积400x250mm。坐柜下层为1格收纳空间，内空尺寸：280x280x170mm。（3）围脚：围脚高度60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 23  | 秘密游戏树洞 | 规格：L103xW42xH150cm1、工艺设计：（1）特色高顶松造型设计，吊牌黑板可擦写。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：(1)柜体采用厚度18mm的环保实木多层板，前后造型挡板采用厚度12mm的环保实木多层板。前后造型板呈两层高顶松造型，造型板最底部离地高度为530mm，最顶部（即树顶）采用R30mm圆角处理，造型板前后可挂小黑板。屋顶搭配长2.4米的1条浅绿色半透帐纱以及1条白色半透帐纱，可轻松拆卸清洗。(2)前后安装4块木档条作为装饰，尺寸为：L530xW60xH12mm；左右侧板尺寸：L770xW396xH18mm，帐篷支撑圆棒采用桦木原木，共6条，尺寸为：φ22mmx396mm，顶部中间木方条支撑前后造型板，尺寸为：L396xW60xH18mm。(3)坐垫面离地高度：280mm，坐垫尺寸为L770xW390xH30mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗；坐柜下是2个左右对称的收纳格，内空尺寸为L376xW396xH145mm。(4)围脚长度770mm,高60mm,底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm,共8个。(5)搭配：产品包含1块尺寸为L200xW150mm的吊牌黑板，表面贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；1盏装饰藤编吊灯；1个450x450mm大小流苏方形抱枕，颜色姜黄色；1条浅绿色半透帐纱；1条白色半透帐纱；收纳布袋尺寸L30xW22cm。（6）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 24  | 互动化妆台 | 规格：桌:L79xW37xH91cm椅:L36xW24xH26cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌椅采用厚度18mm的环保优质实木多层板，抽屉盒采用厚度12mm的环保优质实木多层板。化妆台镜子采用亚克力镜面板材质，安全防摔，清晰度高，镜框直径为φ340mm，亚克力镜子为φ310mm，台面离地高度：520mm，抽屉内空：197x236x60mm；镜子可视尺寸：310x340mm（椭圆）。（2）搭配1张采用厚度18mm的环保实木多层板，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；座板为360x240mm圆角矩形造型的椅子。椅脚采用厚度15mm环保实木多层板（弯板），椅脚宽度50mmx厚度15mm，采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为R=45mm，椅脚侧向倾角12°，侧向底部支撑脚内空为230mm；椅脚横向倾角5°，横向底部支撑脚内空为240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为37.5x22.6x42.8mm(±2mm)。（3）油漆：采用环保的水性漆。（4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满。 |  |
| 25  | 互动展示柜 | 规格：L91.5xW30xH114cm1、工艺设计：（1）可收纳、可书写、可钉设计。（2）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板框采用厚度24mm的环保实木多层板。柜体格子内空尺寸：434x300x237mm；共8格收纳，柜体面板离地高度：590mm，面共四个φ70mm开孔，用于笔筒杯放置；左右为4格收纳内控尺寸240\*292mm；中间内控为270\*493mm，内置3条环保塑料一次成型L270mm的U型槽。画板尺寸为双面设计；一面白色书写磁铁皮；一面为吸音板展示板；可使用尺寸均为712x430mm；（2）搭配L26xW28xH19cm浅咖色教具盒2个，L26xW28xH10cm浅咖色教具盒2个，L26xW28xH10cm透明教具盒4个；配套4个φ79x95mm烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒。（3）围脚：柜体与底部围脚采用环保材质的塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 26  | 方块百宝箱-4个 | 规格：L132xW33xH28cm1、工艺设计：（1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度12mm的实木多层板，12mm乳白饰面实木多层板。4个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控300\*300\*237mm，3面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm，拱门大小:206x206mm。（2）底部可选配安装4个高度为58mm的优质平底万向脚轮。（3）单个箱体之间的面板链接采用4条塑料一次成型的链接条，尺寸为39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，尺寸为39x39x18.5mm共8个；塑料一次成型的链接开关件，尺寸88x25x52mm。（4）油漆：采用环保的水性漆。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 27  | 小屋收纳休闲座椅 | 规格：L90xW30xH80cm1、工艺设计：（1）书架与座位一体，方便幼儿阅读，提高专注度。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）书架：采用厚度厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。座椅共2层，左侧上下格内空均为：300x288x240mm；右侧格内空为：555x288x240mm；顶部中隔板为308x205x5mm透明亚克力，可活动抽放。（2）右侧为休闲座椅，座板设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为30mm，软坐垫面积L570\*W300mm，使用魔术贴能轻松拆卸清洗。座板底部使用L25cm浅咖色塑料直角连接条进行加固。（3）围脚：围脚高度60mm；柜子底部安装6个塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 28  | 杯筒收纳盒 | 规格：L24xW24xH9cm1、工艺设计：（1）铁质表面采用静电粉末喷涂工艺。2、外观结构及材质：（1）收纳盒外框采用直径4mm的铁艺线条，其他位置采用直径3mm的铁艺线条；搭配9个塑料一次成型颜料杯/笔筒，尺寸φ79x95mm烟灰橄榄绿。 |  |
| 29  | 灵动组合屏风-9件 | 规格：L50xW50xH168cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用厚度18mm的实木多层板，芯板采用9mm实木多层板。组合共含9个部件。（2）屏风组合包含1个500\*472\*578mm转角组合底座，2层设计，底层空间450\*404\*220mm；1个直角专用造型板尺寸500\*560mm，正反面为9mm烟灰色吸音板，吸音板面积为360\*560mm；1个大拱顶尺寸500\*550mm，正反面为1mm厚度黑色可擦写黑板，可书写面积360\*410mm；1个黑白板小方块尺寸500\*360mm，正反面为1mm厚度黑白色可搽写黑白板，可书写面积为360\*360mm；1个挂件小方块尺寸500\*360mm，A面为347\*347\*20mm的黑色铁艺洞洞板，B面为9mm烟灰色吸音板，吸音板面积为360\*360mm；4条连接条尺寸360\*78mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。（4）小配件包括4个铁质挂钩尺寸L35xW46.5xH65mm，1个铁质收纳盒尺寸L230xW90xH50mm。 |  |
| 30  | 原木2层矮柜-可调节-无背板 | 规格：规格：L91.5xW30xH59cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）层板可调设计。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型长度440mm的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度4.5mm，固定条凸11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共15个挡位、每挡28mm，可实现层板自选放置高度。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 31  | 原木3层矮柜-可调节-无背板 | 规格：L91.5xW30xH59cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）层板可调设计。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型长度440mm的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度4.5mm，固定条凸11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共15个挡位、每挡28mm，可实现层板自选放置高度。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 32  | 原木2层45°弧形矮柜 | 规格：L60xW33xH59cm1、工艺设计：（1）45°弧形设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。通透2层矮柜，上下内空高度为236mm，柜体呈45°弧形。（2）围脚：采用厚度18mm的多层胶合弯板，弧形围脚高度为60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 33  | 原木2层90°转角矮柜 | 规格：L30xW30xH59cm1、工艺设计：（1）90°转角设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。全背板2层矮柜，上下内空高度为236mm，柜体呈90°转角。可搭配L25\*W25\*H15cm的三角藤编教具篮，实用性更强。（2）围脚：采用厚度18mm的多层胶合弯板，弧形围脚高度为60mm；柜子底部安装塑料脚垫，H10mm，直径17mm。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 34  | 原木3层高柜-全背板 | 规格：L91.5xW30xH80cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 35  | 原木阶梯组合柜-无背板 | 规格：3层：L30xW30xH80cm2层：L30xW30xH59cm1层：L30xW30xH34cm1、工艺设计：（1）三个柜体可独立使用。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm，除高柜顶上1格子内空高度为194mm，其他格子内空高度均为236mm。（2）围脚：采用18mm环保橡胶木拼板。柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 36  | 原木2层90°弧形矮柜 | 规格：L84xW38.5xH59cm1、工艺设计：（1）90°弧形设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。通透2层矮柜，上下内空高度为236mm，柜体呈90°弧形，外半径为600mm。（2）围脚：采用厚度18mm的多层胶合弯板，弧形围脚高度为60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 37  | 原木6人桌-49cm | 规格：L120xW60xH49cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；长立水尺寸：L1062xW60xH20mm，短立水尺寸：L462xW60xH20mm。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 38  | 原木6人桌-52cm | 规格：L120xW60xH52cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；长立水尺寸：L1062xW60xH20mm，短立水尺寸：L462xW60xH20mm。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 39  | 原木6人桌-55cm | 规格：L120xW60xH55cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；长立水尺寸：L1062xW60xH20mm，短立水尺寸：L462xW60xH20mm。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 40  | 原木4人桌-49cm | 规格：L60xW60xH49cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；立水尺寸L462xW60xH20mm结构稳固。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 41  | 原木4人桌-52cm | 规格：L60xW60xH52cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；立水尺寸L462xW60xH20mm结构稳固。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 42  | 原木4人桌-55cm | 规格：L60xW60xH55cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；立水尺寸L462xW60xH20mm结构稳固。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 43  | 原木3层短柜高柜-半背板 | 规格：L61.5xW30xH80cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 44  | 原木云朵椅-豆绿-27cm | 规格：L30×W30×H53cm（座高27cm）1、工艺设计：（1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，。2、外观结构：（1）座板：座高:270mm；座深:270mm；座宽:290mm。（2）椅背：靠背高度:260mm（最高处离座板）；中间椭圆提手孔设计手提便携，孔位尺寸：80x30mm；背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。（3）椅脚：底部安装TPR塑料脚垫，高度为H6.5mm。3、材质用料：（1）基材：框架采用厚度16mm的环保橡胶木拼板。（2）油漆：采用环保的水性漆。（3）木蜡油：座板、靠背采用环保的水性木蜡油封边。（5）TPR塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 |  |
| 45  | 原木10格分类收纳柜-无背板 | 规格：L91.5xW30xH59cm（含盒）1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。左右放置格内空长：270mm共4层，中间2个格子内空：312x300x236mm。（2）配置L260xW280xH100mm卡其色教具篮8个，配L260xW280xH190m卡其色教具篮2个，教具篮采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠；柜体左右放置格安装6个环保塑料一次成型L270mm的U型槽。（3）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（4）采用环保的水性漆。 |  |
| 46  | 原木4层可调高柜-可调节-半背板 | 规格：L91.5xW30xH80cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）层板可调设计。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配L440mm活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度4.5mm，固定条凸11mm，共15个挡位、每挡28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |
| 47  | 原木椅-25cm | 规格：L30xW30xH47cm（座高25cm）1、工艺设计：（1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）座板：采用厚度12mm的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮,座高:250mm；座深:270mm；座宽:290mm。（2）椅背：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，靠背呈波浪造型，最大高度97mm最小高度79mm,底部横梁尺寸宽35mm，厚18mm，背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。（3）椅脚：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，底部安装塑料脚垫，高度为H6.5mm，直径19mm。(4)产品整体采用环保的水性漆。座板采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 48  | 原木椅-27cm | 规格：L30xW30xH50cm（座高27cm）1、工艺设计：（1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）座板：采用厚度12mm的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮,座高:270mm；座深:270mm；座宽:290mm。（2）椅背：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，靠背呈波浪造型，最大高度97mm最小高度79mm,底部横梁尺寸宽35mm，厚18mm，背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。（3）椅脚：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，底部安装塑料脚垫，高度为H6.5mm，直径19mm。(4)产品整体采用环保的水性漆。座板采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 49  | 原木椅-29cm | 规格：L30xW30xH53cm（座高29cm）1、工艺设计：（1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）座板：采用厚度12mm的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮,座高:290mm；座深:270mm；座宽:290mm。（2）椅背：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，靠背呈波浪造型，最大高度97mm最小高度79mm,底部横梁尺寸宽35mm，厚18mm，背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。（3）椅脚：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，底部安装塑料脚垫，高度为H6.5mm，直径19mm。(4)产品整体采用环保的水性漆。座板采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 50  | 移动水杯水桶收纳柜 | 规格：L70xW46xH95cm1、工艺设计：（1）侧板水滴镂空造型设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，杯架采用厚度12mm的环保实木多层板。柜体左右侧为杯架，每边20格共40格，杯架单格内空：98\*110\*110mm与98\*114\*110mm；杯架门板安装了防蚊虫不锈钢纱网，底格内空尺寸：420x129x110mm；门板均采用优质缓冲铰链连接安装，实现自由开合，门板配置一个深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5\*W32mm拉手。（2）柜体中间为水桶放置格，内空尺寸：400x435x366mm，底格内空尺寸：322x400x366mm。（3）柜体底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 51  | 清新小家三层六人推拉床 | 规格：L146xW136xH69.5cm（含轮）1、工艺设计：（1）可推拉三层六人床功能设计；每层带不锈钢插销，保证床在使用过程中保持稳定。（2）采用美工机喷绘工艺。（3）支持双侧面楼梯、正面床体两种方式上床。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）边框采用厚度18mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，床板采用厚度9mm的白色饰面环保实木多层板；支柱采用桦木原木，尺寸为45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。包含上中下3层，每层2张床左右对称，床内空尺寸：长度均为1340mm,宽度从下往上依次为540/590/640mm；每张床板6个φ25mm透气孔，床板两段拼接。（2）扶手下方做爬梯镂空设计，镂空尺寸宽380mmx高96mm。每层扶手与中间木隔断最高段高度：195mm，最矮段高度：110mm；侧边爬梯镂空孔位宽度360mm。（3）床支柱大小：45x45mm；支柱高度（含轮）：从下往上284/490/696mm。（4）推拉床完全展开占地面积约5.7平方米，合拢占地面积约1.9平方米；中层与下层的床底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，其中2个脚轮带刹车功能（每层后2个定向轮带刹车，前2个万向轮带刹车，中间2个万向轮无刹车）。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（6）油漆：采用环保的水性漆。（7）油墨：采用环保水性油墨。 |  |
| 52  | 托育移动小书架 | 规格：L92xW37xH32cm1、工艺设计：（1）透明亚克力挡板设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板，圆棒采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。书架分3格，每个格子内空尺寸：282x200x220mm；书架2侧板镂空镶嵌厚度5mm透明亚克力板，镂空直径：120mm；书架正反面安装亚克力板。（2）侧板两侧用直径35mm长度894mm的圆木棒链接，侧板底部镂空造型，镂空最高离地面30mm。底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 53  | 怀抱单人布艺沙发-天蓝 | 规格：L60xW50xH61cm1.框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。2.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。4.产品特点：单人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 |  |
| 54  | 怀抱双人布艺沙发-天蓝 | 规格：L97xW50xH61cm1.框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。2.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。4.产品特点：双人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 |  |
| 55  | 怀抱双人布艺沙发-米白 | 规格：L97xW50xH61cm1.框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。2.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。4.产品特点：双人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 |  |
| 56  | 一叶子无扶手双人皮沙发 | 规格：L120xW44xH54cm1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。2.面料材质：采用厚度1.5mm聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色暮光绿，材质柔软、耐磨，免洗。3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。4.产品特点：绿叶无扶手造型，双人可坐；沙发脚采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 |  |
| 57  | 可擦写绘画桌 | 规格：L120xW120xH55cm1、工艺设计：（1）白色面板可擦写，底部收纳空间大。（2）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用厚度18mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板采用厚度18mm的环保实木多层板。（2）底部可置物，置物板宽500mm，中间部分上格子内空268x240x131mm；中间部分下格子内空270x495x191mm，面板底部搭配木槽4\*6mm，可放置4个可抽卸的大托盘，托盘采用环保塑料材质，一体成型设计，尺寸L40xW28xH3cm，方便工具摆放。（3）桌面贴厚度1mm白色可擦写防火板；可使用水性笔进行擦写。桌子侧面中间为几何镂空图形，造型最大高度45mm。（4）柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（5）油漆：画板采用环保的水性漆。（6）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |
| 58  | 美术储物双面画架 | 规格：L62xW45xH124cm（含轮 ）1、工艺设计：（1）画板双面使用、带磁吸设计。（2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。（3）底部与中间大空间收纳设计。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材。柜体上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；柜体下层分2格，左右格内空尺寸：287.5x450x160mm。侧板两侧为几何图形镂空造型，分别尺寸L165\*H320mm以及L295\*H410mm，大空间方便拿取物品。（2）画板：正反面安装2块方形可吸附磁铁的黑板白板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：900x600x9mm。（3）配件：画板搭配圆形压纸包胶磁铁，磁性强，能紧紧吸附在画板上；顶部安装圆形不锈钢管尺寸Ф19x594mm，两段分别1个φ28mm，以及1个长形L40\*W20mm的槽位,配合槽位其中2个根圆棒的一端可根据实际情况调节高度，用以挂装常规画纸纸卷。（4）底部安装4个1.5寸TPR静音万向脚轮，其中2个脚轮带刹车功能。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 59  | 美工椅 | 规格：L36xW24xH26cm1、工艺设计：（1）座板为黑板漆贴面设计，可擦写，儿童可在椅子上书写绘画。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）座板：采用厚度18mm的环保实木多层板，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；座板为360x240mm圆角矩形造型。（2）椅脚：采用厚度15mm环保实木多层板（弯板），椅脚宽度50mmx厚度15mm，采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为R=45mm，椅脚侧向倾角12°，侧向底部支撑脚内空为230mm；椅脚横向倾角5°，横向底部支撑脚内空为240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为37.5x22.6x42.8mm(±2mm)。（3）油漆：采用环保的水性漆。 |  |
| 60  | 多功能手工桌 | 规格：L120xW120xH78cm1、工艺设计：（1）带有洞洞板功能的手工桌。（2）铁质洞洞板表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）主要采用厚度18mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板采用厚度18mm的环保优质实木多层板。（2）底部可置物，置物板宽500mm，中间部分上格子内空268x240x131mm；中间部分下格子内空270x495x191mm，顶部中间为宽80mm笔筒槽；（3）桌面架双面安装黑色方孔洞洞板，尺寸：L1147xW227mm；面板底部搭配木槽6\*4mm，可放置4个可抽卸的大托盘，托盘采用环保塑料材质，圆滑无毛刺，一体成型设计，尺寸L40xW28xH3cm。（4）桌子侧面中间为几何镂空图形，造型最大高度45mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（5）搭配：产品包含2个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，10个铁质文件夹；以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（6）油漆：面板+桌面架采用环保的水性漆。（7）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |
| 61  | 多功能纸柜 | 规格：L92xW40xH78cm1、工艺设计：（1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。（2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）多功能带轮纸柜。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。左收纳格内空尺寸：405x400x162mm；右侧柜体包含8个铁质晾干网，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装8个塑料材质U型槽，导轨尺寸为L370mm。（2）底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 62  | 围裙综合收纳架 | 规格：L100xW40xH110cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。顶部带8个φ70mm的孔位置物板，可放8个烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒，杯子尺寸φ78xH94mm，采用环保塑料材质，一体成型；板面离地1000mm。中部安装直径19mm挂杆，离地790mm；下方共8个环保塑料3合1挂勾，挂钩长27.5mm，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，尺寸49.5x43.5mm,可放入孩子的1寸照片。挂钩圆滑无毛刺，挂钩离地843mm。底部收纳空间：960x336x100mm，可放置4个塑料一次成型教具盒，尺寸L20xW28xH15cm浅咖色。两面各配置2个Ф38x28mm的木质拉手，方便移动。（2）底部安装4个轮径60xH80mm静音万向脚轮，其中2个脚轮带刹车功能（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |
| 63  | 材料综合收纳柜A/B/C/侧框 | 规格：A：L89xW40xH210cm、B：L69xW40xH210cm、C：L89xW40xH210cm、侧框：L4.5xW40xH210cm1、工艺设计：（1）柜体可组合。（2）铁架表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：A柜：（1）组合后顶、中、下各一层板固定，间隔为305mm、369mm、433mm、430及238mm；其他层板可每64mm高度可调整；柱子间内空为800mm；侧板为半背板形式。B柜：（1）组合后顶、中、下各一层板固定，间隔为366mm；其他层板可每64mm高度可调整；柱子间内空为600mm；侧板为半背板形式。（2）底部为可移动柜子，整体尺寸为：594x340x760mm(含轮）,顶部收纳格内空为558x292x40mm,柜体共安装16条环保塑料一次成型L270mm的U型槽；配套10个塑料一次成型透明色教具盒尺寸为26x28x10cm，教具盒间隔约20mm。C柜：（1）组合后顶、中、下各一层板固定，间隔为302mm、238mm、558mm、430及238mm；其他层板可每64mm高度可调整；柱子间内空为800mm；侧板为半背板形式。（2）中间层背板安装L834xW400xH16mm白色铁艺洞洞板1块，共附1个L230xW90xH50mm铁艺收纳盒，4个L75xW65xH110mm铁艺笔盒，10个L35xW46.5xH65mm铁艺挂钩。铁架：使用黑色连接折弯铁件，表面采用静电粉末喷涂工艺。3、材质用料：（1）基材：采用厚度12/18mm的实木多层板，框架采用松木原木。（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（3）五金件：采用环保五金。（4）铁架：使用φ9MM的铁管，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。 |  |
| 64  | 铁艺收纳展示柜组合 | 规格：L246xW41xH126cm1、工艺设计：（1）层板可调节，柜体间利用铁艺挂杆组合。（2）铁架表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度25mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板；铁架框使用φ12mm的挂杆，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（2）层板尺寸：800x400x25mm；每层分别间隔375/175/175mm；顶部造型支架距离面板高370mm；支撑铁架每200mm高度一个安装档位，可自由选择层板安装位置，拆装便捷。其中一个柜体背板安装2块白色铁艺双面洞洞板，尺寸L834\*400\*16mm，可挂各种物件，配套2个L230xW90xH50mm铁艺收纳盒，4个L75xW65xH110mm铁艺笔盒，5个铁艺文件夹。（3）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |
| 65  | 巴士造型图书修补桌 | 规格：L100xW40xH90cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）铁艺表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，桌面离地高度：520mm；侧板高度：630mm；顶部窗口镂空尺寸：680x160mm，顶部白板可使用水性笔进行擦写。（2）门板内格子宽度：250mm，深度：360mm，上格高150mm，下格高：210mm，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合。（3）内侧板安装黑色方孔洞洞板，尺寸：L347xW347mm，产品搭配1个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，1个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm；以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（4）底部安装塑料脚垫，尺寸为Φ17xH10mm，共8个。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（6）油墨：采用环保水性油墨。 |  |
| 66  | 造型高书柜-圆形镂空 | 规格：L240xW35xH255cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度16mm的桦木纹/乳白色的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）柜体高度：2200mm；造型圆内空直径：1000mm，内置软垫，尺寸：1170x320x50mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗；上层为2层4格大空间收纳，内控为320\*270mm；中间设置宽80mm的书架挡板条；坐垫下层为3格收纳，内控为142\*320mm;右侧柜书架背板与垂直方向倾斜夹角为20°,每层间隔288mm；中间层为3格收纳，内控为320\*380mm。（3）顶部为三个φ900mm半圆组成的圆弧造型。底部围脚高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，总共16个。（4）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |
| 67  | 造型高书柜-方形镂空 | 规格：L240xW35xH255cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度16mm的桦木纹/乳白色的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）柜体高度：2200mm；造型方形内空：930x960mm，内置软垫，尺寸：1170x320x50mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗；上层为2层4格大空间收纳，内控为320\*270mm；中间设置宽80mm的书架挡板条；坐垫下层为3格收纳，内控为142\*320mm;右侧柜书架背板与垂直方向倾斜夹角为20°,每层间隔288mm；中间层为3格收纳，内控为320\*380mm。（3）顶部为三个φ900mm半圆组成的圆弧造型。底部围脚高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，总共16个。（4）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |
| 68  | 列车造型书柜ABC | 规格：A:L96×W36×H42cm B:L40×W42×H89cm C:L60×W28×H40cm（含软垫）1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。 (2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：A车头：（1）主功能为图书展示，车头为大图书展示架，宽度内空为200\*270mm；侧边为四层单面展示书架，槽内空尺寸：长度690mm、宽度52mm；每层配装2根φ3mm咖色弹力绳，有效防图书翻倒和图书褶皱卷边。（2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。B车身：（1）主功能为图书收纳及涂画，柜体部分宽度：360mm；门板上贴由软体白板，可用水性笔画写，尺寸L400xW300mm；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，门板收纳格内空：370x326x277mm。（2）门板前设置小装饰书格，尺寸：宽度60mm、长330mm；两侧各一挂杆，挂杆长256mm，各配套一个收纳布袋，尺寸：L300xW220mm，按扣式挂装，可拆洗。（3）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。C车厢：（1）主功能为图书储藏和座椅阅读，坐柜门板可打开，为镂空窗户设计，尺寸为：90x150mm；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，门板收纳格内空：277x240x270mm。（2）坐柜上层铺设厚度为30mm的坐垫，尺寸为600\*280mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗。（3）围脚高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。3、材质用料：（1）基材：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（3）五金件：采用环保五金。（4）TPR塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。（5）油墨：采用环保水性油墨。（6）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形。（7）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³。 |  |
| 69  | 列车造型书柜-车厢 | 规格：L60xW28xH40cm（含软垫）1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。主功能为图书储藏和座椅阅读，坐柜门板可打开，为镂空窗户设计，尺寸为：90x150mm；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，门板收纳格内空：277x240x270mm。（2）坐柜上层铺设厚度为30mm的坐垫，尺寸为600\*280mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗。（3）围脚高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油墨：采用环保水性油墨。 |  |
| 70  | 雪松造型阅读桌 | 规格：L120xW80xH90cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板。桌面最底处离地560mm，宽319mm，与水平面夹角15°；桌面档条18mm厚/40mm宽；顶部搁物盒内空长1164mmx宽80mmx高59mm，双面贴白色书写防火板，可水性笔书写；侧板雪松造型，每件侧板2个装饰孔，尺寸大小为φ40mm。（2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。（4）油墨：采用环保水性油墨。 |  |
| 71  | 蒙泰基一体成型椅-41cm-可叠 | 规格：L47xW46.5xH73cm（座高41cm）1、工艺设计：（1）椅子整体一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型。（2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。（3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度≥15mm的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装V型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为尺寸为L127\*W135.5\*H25.5mm。（2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为41.8x18x42.8mm(±2mm)。（3）靠背圆矩形挖孔设计，尺寸为135\*135mm(±2mm)；靠背圆弧形造型，最大长度285mm最小长度220mm(±2mm)靠背高度32cm手提叠放轻松方便。 |  |

1. **商务需求**

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **要 求** |
| **▲交货期** | **2024年8月10日前完成供货、安装，直至验收合格。** |
| **▲交货地点** | **海虹街道中心幼儿园天悦分园内** |
| **▲付款方式** | **验收合格后一次性付清。** |
| **▲质保期** | **三年，自验收合格之日起开始计** |

1. **评标**
2. **评标原则**
3. 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
4. 任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。
5. **评标方法**

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1. **评标委员会**
2. 本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
3. 评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：
4. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
5. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
6. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
7. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
8. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
9. 法律法规规定的其他情形。
10. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
11. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
12. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
13. 对投标文件进行比较和评价；
14. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
15. 向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
16. 法律法规规定的其他职责。
17. **无效标情形**
18. 在资格标或技术标中出现投标报价的，或者商务标中报价的货物跟技术标中的投标货物出现重大偏差的；
19. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
20. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

1. 报价超过招标文件中规定的预算金额或未填写投标报价的；
2. 投标文件存在虚假材料的；
3. 有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：
4. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
5. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
6. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
7. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
8. 不同投标人的投标文件相互混装。
9. 实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；
10. 投标文件有效期不足的；
11. 逾期或未按要求提交投标文件的；
12. 两家或两家以上投标人上传投标文件的ip地址相同，视为串标行为，取消评标资格。
13. 被拒绝的投标文件为无效。
14. 其他不符合法律法规相关规定的。
15. **废标情形**
16. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
17. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
18. 因重大变故，采购任务取消的；
19. 法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。
20. **投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还**
21. 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
22. 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
23. 中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；
24. 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
25. 拒绝履行合同义务的；
26. **评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

1. **评标程序**
2. **资格审查**

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在台州湾新区小额工程电子交易平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前。2.使用规则：投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。3.投标（报价）文件相关承诺要求内容（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资质 | 无 |

**符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在台州湾新区小额工程电子交易平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

1. **技术标及商务标评审**

项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：

1. **评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项目** | **评分细则** | **分值** |
| 技术标 | 样品 | 1.按照要求提供以下样品：“31原木3层矮柜-可调节-无背板”、“37原木6人桌-49cm”、“47原木椅-25cm”，未按规定提供样品的相应评分项不得分。每个样品5分，满分15分。评分依据要求：1）产品选用的板材、材料是否符合或优于技术要求，制造工艺先进、外观无毛刺，无异味，色泽一致等（0-2分）；2）产品尺寸、形状符合是否符合招标要求，零部件结构是否先进、稳定，安装后灵活使用、安全性能高等（0-3分）。 | 15 |
| 成品检测报告 | 提供国家认可的第三方检测机构出具的与采购标的同品类（指原木桌、原木椅、推拉床、收纳柜、书柜、布艺沙发、画架）成品检测报告（有效期内）。每提供一品类得1分，最高得4分。**若检测报告与本采购标的品类相关的，但名称稍有不同的，视为符合。** | 4 |
| 技术参数 | 根据投标产品的各项技术性能指标、功能要求与采购文件要求的符合程度及偏离情况进行评审：一般技术条款共71项，偏离超过20项的本项不得分；偏离在20项及以内的，每项扣1分。 | 20 |
| 设计方案 | 投标人应提供小班课室、中班课室、大班课室空间设计方案，提供对应的空间效果图和平面布置图，每个室的图纸不少于3张：1.图纸规范、完整，多角度展示空间效果好，区域布局合理，整体效果好，完全符合要求的得4.1-5分；2.图纸规范、完整、多角度展示空间效果较好，区域布局较合理，整体效果较好，基本符合要求的得2.1-4分；3.图纸规范、完整，多角度展示空间效果一般，区域布局一般，整体效果一般，仅部分符合要求的得0-2分；未提供方案或图纸提供不完整或方案被认定为与本项目不相关的，不得分。  | 5 |
| 实施方案 | 提供本项目整体实施方案（供货方案、工期进度安排、送货安装时间和人员安排等）：方案详实、内容完整、操作性强的得4.1-5分；方案合理、内容常规、操作简略的得2.1-4分；方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得0-2分。 | 5 |
| 质量保证措施 | 提供针对本项目的质量保证措施、品质管理方案（包括供货期内产品生产、安装、调试、验收方案等）：方案详实、内容完整、操作性强的得4.1-5分；方案合理、内容常规、操作简略的得2.1-4分；方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得0-2分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 提供详细完整的“三包”措施，提供售后服务方案（定期回访、维修保养等）。方案详实、内容完整、操作性强的得4.1-5分；方案合理、内容常规、操作简略的得2.1-4分；方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得0-2分。 | 5 |
| 投标人或制造商企业实力 | 具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系证书且在有效期内，认证范围包含家具生产相关内容，每提供一个得1分，最高得3分。**需提供由具备有效资质的认证机构出具的证书扫描件或权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）查询页面截图。** | 3 |
| 具有《中国环境标志产品认证证书》，认证单元：综合类木家具、人造板类家具、实木类家具，每一类得1分，最高得3分。**需提供由具备有效资质的认证机构出具的证书扫描件或权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）查询页面截图。** | 3 |
| 具有《儿童安全级产品认证证书》，认证单元：实木家具、综合类家具，每一类得1分，最高得2分。**需提供由具备有效资质的认证机构出具的证书扫描件或权威网站（如：全国认证认可信息公共服务平台）查询页面截图。** | 2 |
| 业绩 | 根据投标人2022年01月01日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩的数量进行评审，每提供一个业绩得1分，最高得3分。**业绩证明为合同，未提供的不计入评审。** | 3 |
| 商务标 | 取投标合格投标人的投标最终报价最低价为基准价。基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。 | 30 |

1. **评审要求**
2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。
3. 对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
4. “台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；
5. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
6. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
7. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
8. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2. 投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3. **结果汇总及排序**

评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的，则抽签确定。在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，评标委员会按照评审因素的量化指标进行综合评审，以评标总得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人。

1. **评标报告撰写**

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

1. **拟签订的合同文本**

**海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目合同**

项 目 名 称：海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目

项 目 地 点：台州湾新区

发 包 人：海虹街道中心幼儿园

承 包 人：

签 订 日 期：

**合同条款**

甲方：海虹街道中心幼儿园

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据**海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目（项目编号：TZYY-2407-007号）**的成交结果，签署本合同。

1. **合同文件：**
2. 合同条款。
3. 成交通知书。
4. 更正补充文件。
5. 招标文件。
6. 成交供应商响应文件。
7. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

1. **货物内容**
2. **合同金额**

金额为（大写）： 元（￥ 元）人民币。该总金额中包括货款、标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、合同包含的所有风险责任等有关的一切费用和价款。

1. **技术资料**
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. **知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

1. **产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

1. **转包或分包**
2. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
3. 本合同范围的货物不允许分包；
4. 如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同金额5％的违约责任。
5. **交货期及交货地点**
6. 交货期：
7. 交货地点：
8. **付款方式**
9. **税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

1. **货物包装、发运及运输**
2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
5. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
7. **违约责任**
8. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
9. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方偿还已支付的金额，并向甲方支付按年利率X（X=全国银行间同业拆借中心公布的利率的4倍）计算的利息或向甲方支付合同总值5%的违约金，以金额高的为准。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
10. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方偿还已支付的金额，并向甲方支付按年利率X（X=全国银行间同业拆借中心公布的利率的4倍）计算的利息或向甲方支付合同总值5%的违约金，以金额高的为准。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
11. **不可抗力事件处理**

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

1. **解决争议的方法**

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可通过第（2）种方式解决；

1. 提交台州仲裁委员会仲裁。
2. 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. **合同生效及其它**
4. 合同自双方法定代表人或授权代表签字（签章）且盖章后生效。
5. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
6. 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、响应文件及澄清文件等为准。

以下无正文：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方： |  |  |  | 乙方： |
| 地址： |  |  |  | 地址： |
| 法定代表人： |  |  |  | 法定代表人： |
| 或授权代表: |  |  |  | 或授权代表: |
| 联系方式： |  |  |  | 联系方式： |
|  |  |  |  | 开户行： |
|  |  |  |  | 账号： |
| 签字日期： | 年 | 月 | 日 |  |

**第六章 投标文件格式**

海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目

项目编号：TZYY-2407-007号

投

标

文

件

（**资格标）**

投标人全称：

**资格标目录**

1. 投标声明书（附件1）；
2. 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；附件2）；
3. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件3）；
5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件4）；
6. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；
7. 需要说明的其他资料。

**附件1**

**投标声明书**

海虹街道中心幼儿园：

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目（编号为TZYY-2407-007号）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。
2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。
3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5. 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。
6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签章）：

日期： 年 月 日

**附件2**

**授权委托书**

海虹街道中心幼儿园：

 （投标人全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目（编号为TZYY-2407-007号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（签章）：

投标人（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证** |

|  |
| --- |
| **全权代表身份证** |

**附件3**

**具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函**

（提未：如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。）

海虹街道中心幼儿园：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签章）：

日期： 年 月 日

**附件4**

**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函**

海虹街道中心幼儿园：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签章）：

日期： 年 月 日

**附件5**

**具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函**

海虹街道中心幼儿园：

我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签章）：

日期： 年 月 日

海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目

项目编号：TZYY-2407-007号

投

标

文

件

**（技术标）**

投标人全称：

**技术标目录**

1. 需求响应表（附件6）；
2. 其余内容根据评标办法自拟。

**附件6**

**需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称/内容** | **招标文件要求** | **投标响应内容** | **是否响应** |
| 1  | 美术纸筒柜 | 规格：L40xW40xH58cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用厚度12mm双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板，四块竖板呈半月形，尺寸376x240x12mm，嵌入式安装，保留高低错落弧度造型，形成9格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。后背板呈镂空形状，镂空尺寸为376x188mm。（2）底板离地高度：53mm，柜子底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮。（3）采用环保的水性木蜡油封边。（4）油墨：车头造型采用美工机喷绘工艺，搭配环保水性油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 |  |  |
| 2  | 美术作品晾干柜 | 规格：L50xW40xH76cm1、工艺设计：（1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。（2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用厚度15mm双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含9个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装9个塑料材质U型槽，U型槽顶边长度为338mm，导轨尺寸为L370mm。底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮。（2）采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 3  | 美术用品收纳柜 | 规格：L100xW40xH61.5cm1、工艺设计：（1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。（2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用厚度12mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。中间是两层无背板设计，内控600x400x185mm。上层格子安装塑料材质U型槽，U型槽L370mm，左右两侧设有纸卷放置格1格，尺寸176x150mm，背板尺寸487x176x12mm；2层2格颜料收纳格，内控208x176mm,层板镂空设计尺寸178x158mm。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。（2）搭配：4个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm。收纳盒采用环保塑料材质，圆滑无毛刺，一体成型设计。1块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）采用环保的水性木蜡油封边。（4）柜子底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮，1个1.5寸静音万向脚轮。 |  |  |
| 4  | 简约衣帽饰品柜 | 规格：L105xW40xH110cm1、工艺设计：（1）带轮，加厚亚克力镜子。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体：顶部收纳槽内空：870x358x50mm，挂衣格内空：580x400x775mm，底部格子内空：558x370x120mm，右侧四格内空均为：275x400x216mm；左侧为两层，上层为挂衣空间，580x400x775mm，悬挂一个长564mm铝合金双筋扁管挂杆，下层内控580X367x120mm；柜子一边外侧安装亚克力材质镜子，冲击强度比玻璃镜高，不容易碎，尺寸L540xW260xH3mm，镜子下方配置化妆收纳格，尺寸为：350x120x100mm。（2）底部安装4个高度为80mm的优质平底带刹车万向脚轮。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 5  | 山峰小屋收纳柜 | 规格：L50xW30xH110.5cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（3）底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。顶部屋顶造型，2层通透，上格内空尺寸：470x300x284mm，下格内控尺寸470x300x224mm；下层带背板内空尺寸：470x280x224mm。（2）柜子底格为移动式收纳抽斗，抽斗内空尺寸：420x249x178mm，抽斗底部安装4个1.5寸静音万向脚轮。抽斗面板中间凹20mm，距离底部层板50mm。造型部分采用美工机喷绘工艺。（3）柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油墨：采用环保水性油墨。 |  |  |
| 6  | 涂色书架 | 规格：L90xW30xH86cm1、工艺设计：（1）着色采用美工机喷绘工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）架体：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下2层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x194mm，下格内空尺寸：250x270x282mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，最大离地高度860mm，最小离地高度807mm。右侧为4层书架，书槽宽度为32mm。（2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（4）油墨：采用环保水性油墨。 |  |  |
| 7  | 简约书架 | 规格：L93xW30xH81cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）架体：采用厚度16mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。共四层书本搁置槽，内空长900mm，内空宽54mm；底层空间：900x300x196mm。（2）围脚：高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）封边条：采用PVC封边条。 |  |  |
| 8  | 铁艺茶几 | 规格：φ40xH40cm1、工艺设计：（1）铁质表面采用静电粉末喷涂工艺。（2）无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：采用优质冷轧铁艺，壁厚3.0mm,表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色。桌面与桌底的链接只有一跟斜柱长度390mm,简易设计。桌面直径400mm,厚度3.0mm；桌底呈双环镂空设计，外直径400mm,内直径324mm。 |  |  |
| 9  | 黑白板双面画架 | 规格：L62xW67xH120cm1、工艺设计：（1）画板多方式可调功能、双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。（2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。（3）画板采用注塑包边设计。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）画板：画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板配黑白磁铁皮。搭配2块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑白书写板，带磁铁皮，磁性白板可使用水性笔进行擦写，磁性黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：600x765mm；画板边缘包边条采用环保塑料一次性无缝实心注塑，注塑深度6mm,画板四周注塑封边最大高度20mm,最小高度11.9mm。（2）架体：框架采用桦木原木，尺寸45x25mm。笔盒托板采用厚度15mm的环保实木多层板。每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位，能拆卸/固定画板，能调整横竖方向，能调整画板高度。（3）配件：画板搭配圆形压纸包胶磁铁，磁性强，能紧紧吸附在画板上；前后配2个环保塑料笔槽盒，塑料盒尺寸：600x124x50mm，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸，用以挂装常规画纸纸卷。（4）底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，其中2个脚轮带刹车功能。（5）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 10  | 木制储物推车 | 规格：L90xW50xH81cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，三层储物盒内空尺寸：870x460x60mm，层间间距：245mm；侧板镂空大小：380x245mm。（2）底部安装4个高度为80mm的优质平底万向脚轮。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 11  | 蒙泰基梯形桌-可调节 | 规格：L107xW53xH49/52/55cm可调节高度1、工艺设计：（1）桌面背面设置有4个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。（2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度24mm的环保实木多层板，桌面与桌脚链接安装4个环保塑料一次成型尺寸为L188\*WH77mm的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径55.5mm连接桌脚，桌脚直接螺旋拧上即完成安装。（2）桌脚：采用直径φ48mm的桦木原木搭配塑料调节脚套环，每个脚套环规格为φ48xH56mm，可调高度为490/520/550mm；桌脚底部是直径62.4mm高度40mm的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径39.6mm。（3）采用环保的水性漆， |  |  |
| 12  | 三层教具篮收纳柜 | 规格：L91xW30xH59cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用15mm的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，整体为3层，每层安装2个铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：φ19mm长度884mm；包含9个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 13  | 小屋造型门 | 规格：L98xW20xH150cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板。2块屋顶门板嵌入式错落造型，卡深100mm,门洞内空高度：1300mm；内空宽度：800mm；立柱板宽度95mm,厚度18mm,高度1031mm,屋檐下设置一块弧形,内弧弧度R857mm造型板，有8个圆孔镂空，直径30mm，可悬挂装饰物件。（2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 14  | 互动婴儿床 | 规格：L60xW40xH53.5cm1、工艺设计：（1）床边镂空圆孔设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。床内空尺寸为：570x360x135mm；床边6个镂空圆形，圆孔直径为：φ75mm。床头床尾高535mm,下方为拱形设计，内弧R150mm。（2）床脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为37.5x22.6x42.8mm(±2mm)。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 15  | 拱形造型柜 | 规格：L48xW32.4xH141cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶部装饰板采用厚度12mm的环保实木多层板。顶部为拱形镂空造型，使用圆木棒连接，木棒直径为：φ22mm，长度310mm；拱形造型弧度R246mm；上两层内空尺寸：420x300x270mm；带背板中层内空尺寸：420x280x270mm；侧板镂空尺寸分别为：200x160mm，160x160mm。（2）柜子底格为移动式收纳抽斗，抽斗内空尺寸：370x249x180mm，抽斗底部安装4个1.5寸静音万向脚轮。（3）柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。（6）油墨：采用环保水性油墨。 |  |  |
| 16  | 洞洞拱形门 | 规格：L85xW8xH138cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）立柱板采用厚度24mm的环保实木多层板，顶造型板采用厚度18mm的环保实木多层板。拱门内空宽度：800mm，中间最高处内空：1260mm；最矮处内空高：940mm，顶部造型板共7个圆孔镂空，直径为30mm，可悬挂装饰物件。（2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 17  | 互动造型柜 | 规格：L98xW40xH136cm1、工艺设计：（1）屋顶+篷布造型设计，吊牌黑板可擦写。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，黑板框及上部分造型板采用厚度18mm的环保实木多层，吊牌、挂板采用厚度12mm的环保实木多层板喷涂水性漆，黑板芯板采用厚度9mm的环保实木纤维板。屋顶离柜面高770mm，面板离地高度为590mm，柜体内空尺寸：890x300x237.5mm；下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的黑板，尺寸为910x520mm，柜体上方两边挂杆可挂吊牌黑板，尺寸为200x150mm，可使用粉笔进行擦写；产品顶部搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，尺寸：L99xW80cm 篷布可拆洗。（2）围脚：高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（4）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 18  | 戏曲木偶台 | 规格：L91xW32xH158cm1、工艺设计：（1）传统戏曲木偶台造型设计，柜体白板可擦写。（2）采用美工机喷绘工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，白板框采用厚度18mm的环保实木多层板，顶部造型板采用厚度12mm的实木多层板。（2）柜体：面板离地高度为590mm，柜体内空尺寸：890x300x237.5mm；顶部为戏曲华诞头饰造型，造型板最大高度630mm,内弧R471mm,搭配1根直径19mm长度883mm铁艺圆棒，安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，窗帘可拆洗。产品顶板中间安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写；左右侧板长1250mm,最大宽度300mm,最小宽度150mm,柜子面板离地高度为590mm，分为2层,柜体内空尺寸：884x300x237.5mm；下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的白板，尺寸为910x520mm。（3）围脚：高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，共8个。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。（6）油墨：采用环保水性油墨。 |  |  |
| 19  | 简约互动小厨房 | 规格：L93xW30xH86cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）可旋转按钮仿真功能，可视化按键。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体木色部分柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，采用环保的水性木蜡油封边；部分柜体采用厚度15mm的实木多层板喷涂水性漆（层板、装饰板厚度12mm）。（2）柜体右侧为冰箱造型，独立一扇门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；1个拉手，采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸L104.5\*W32mm。柜体侧面与操作面板有5个挂钩，挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：32\*18\*17mm。（3）左侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸L220mm\*W220\*H80；搭配3个可旋转的塑料一次成型2合1外直径35mm内直径18mm的旋转调节开关，一个L70mm，内径18mm的旋转水龙头；两个φ124mm的仿真灶炉，搭配2个可旋转的塑料一次成型2合1外直径35mm内直径18mm的旋转调节开关。（4）柜体面板离地500mm，柜体下方为2个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；2个拉手采用采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸L104.5\*W32mm。左侧为大空间储放空间2层，各290x264x162mm内空；右册为半开门设计，上、中两层内空为290x264x207mm，下层内空为290x264x285mm；中间门板采用透明亚克力板做卡通图案，中门尺寸为294x218mm,门上方有4个可旋转的塑料一次成型2合1外直径35mm内直径18mm的旋转调节开关。（5）底部安装塑料脚垫，尺寸为Φ17xH10mm。（6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（7）油漆：采用环保的水性漆。（8）油墨：采用环保水性油墨。（9）亚克力板：采用厚度5mm的优质透明亚克力板。（10）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。 |  |  |
| 20  | 多功能组合展示屏风1 | 规格：L80xW35xH143cm（含配件）1、工艺设计：（1）双面使用。（2）贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。（3）多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。（4）洞洞挂板、铁质配件表面采用静电粉末喷涂工艺。（5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板，画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板；展示框架采用桦木原木，尺寸45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。底部2个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。（2）底部安装4个高度为65mm的2寸静音万向脚轮。（3）展示框架一面安装长方形可吸附磁铁的黑板，可使用粉笔进行擦写；一面安装长方形白色方孔洞洞挂板，优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺可挂各种配件。（4）柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮，当旋转至“十”字型时，开关可锁紧，两边柜体可扣住，当旋转至“一”字型时，开关可从镂空口取出，两边柜体可分开。（5）搭配：产品包含4个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2个铁质挂钩，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（6）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 21  | 多功能组合展示屏风2 | 规格：L80xW35xH143cm1、工艺设计：（1）贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。（2）多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。（3）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板，展示框架采用桦木原木，尺寸45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。底部2个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm；展示框架木方大小：45x45mm；（2）底部安装4个高度为65mm的2寸静音万向脚轮。（3）展示框架内嵌一个60x60mm方格哑黑色铁网，优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可悬挂各种装饰品或手工作品。（4）柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮，当旋转至“十”字型时，开关可锁紧，两边柜体可扣住，当旋转至“一”字型时，开关可从镂空口取出，两边柜体可分开。（5）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 22  | 仙人掌造型书柜 | 规格：L100xW44xH80cm1、工艺设计：（1）书架与座位一体。（2）采用美工机喷绘工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）书架：采用厚度厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，左侧板采用厚度18mm的环保实木多层。书架共三层，内空长:558mm,内空宽：60mm；底板收纳空间：558x297x112mm。书架层最大离地高度405mm，最小离地高度215mm。（2）右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，造型最大高度800mm（离地）,最小高度856mm(离地)，座板靠背均设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为30mm，软坐垫面积400x300mm,靠背面积400x250mm。坐柜下层为1格收纳空间，内空尺寸：280x280x170mm。（3）围脚：围脚高度60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 23  | 秘密游戏树洞 | 规格：L103xW42xH150cm1、工艺设计：（1）特色高顶松造型设计，吊牌黑板可擦写。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：(1)柜体采用厚度18mm的环保实木多层板，前后造型挡板采用厚度12mm的环保实木多层板。前后造型板呈两层高顶松造型，造型板最底部离地高度为530mm，最顶部（即树顶）采用R30mm圆角处理，造型板前后可挂小黑板。屋顶搭配长2.4米的1条浅绿色半透帐纱以及1条白色半透帐纱，可轻松拆卸清洗。(2)前后安装4块木档条作为装饰，尺寸为：L530xW60xH12mm；左右侧板尺寸：L770xW396xH18mm，帐篷支撑圆棒采用桦木原木，共6条，尺寸为：φ22mmx396mm，顶部中间木方条支撑前后造型板，尺寸为：L396xW60xH18mm。(3)坐垫面离地高度：280mm，坐垫尺寸为L770xW390xH30mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗；坐柜下是2个左右对称的收纳格，内空尺寸为L376xW396xH145mm。(4)围脚长度770mm,高60mm,底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm,共8个。(5)搭配：产品包含1块尺寸为L200xW150mm的吊牌黑板，表面贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；1盏装饰藤编吊灯；1个450x450mm大小流苏方形抱枕，颜色姜黄色；1条浅绿色半透帐纱；1条白色半透帐纱；收纳布袋尺寸L30xW22cm。（6）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 24  | 互动化妆台 | 规格：桌:L79xW37xH91cm椅:L36xW24xH26cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌椅采用厚度18mm的环保优质实木多层板，抽屉盒采用厚度12mm的环保优质实木多层板。化妆台镜子采用亚克力镜面板材质，安全防摔，清晰度高，镜框直径为φ340mm，亚克力镜子为φ310mm，台面离地高度：520mm，抽屉内空：197x236x60mm；镜子可视尺寸：310x340mm（椭圆）。（2）搭配1张采用厚度18mm的环保实木多层板，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；座板为360x240mm圆角矩形造型的椅子。椅脚采用厚度15mm环保实木多层板（弯板），椅脚宽度50mmx厚度15mm，采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为R=45mm，椅脚侧向倾角12°，侧向底部支撑脚内空为230mm；椅脚横向倾角5°，横向底部支撑脚内空为240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为37.5x22.6x42.8mm(±2mm)。（3）油漆：采用环保的水性漆。（4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满。 |  |  |
| 25  | 互动展示柜 | 规格：L91.5xW30xH114cm1、工艺设计：（1）可收纳、可书写、可钉设计。（2）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板框采用厚度24mm的环保实木多层板。柜体格子内空尺寸：434x300x237mm；共8格收纳，柜体面板离地高度：590mm，面共四个φ70mm开孔，用于笔筒杯放置；左右为4格收纳内控尺寸240\*292mm；中间内控为270\*493mm，内置3条环保塑料一次成型L270mm的U型槽。画板尺寸为双面设计；一面白色书写磁铁皮；一面为吸音板展示板；可使用尺寸均为712x430mm；（2）搭配L26xW28xH19cm浅咖色教具盒2个，L26xW28xH10cm浅咖色教具盒2个，L26xW28xH10cm透明教具盒4个；配套4个φ79x95mm烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒。（3）围脚：柜体与底部围脚采用环保材质的塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 26  | 方块百宝箱-4个 | 规格：L132xW33xH28cm1、工艺设计：（1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度12mm的实木多层板，12mm乳白饰面实木多层板。4个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控300\*300\*237mm，3面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm，拱门大小:206x206mm。（2）底部可选配安装4个高度为58mm的优质平底万向脚轮。（3）单个箱体之间的面板链接采用4条塑料一次成型的链接条，尺寸为39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，尺寸为39x39x18.5mm共8个；塑料一次成型的链接开关件，尺寸88x25x52mm。（4）油漆：采用环保的水性漆。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 27  | 小屋收纳休闲座椅 | 规格：L90xW30xH80cm1、工艺设计：（1）书架与座位一体，方便幼儿阅读，提高专注度。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）书架：采用厚度厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。座椅共2层，左侧上下格内空均为：300x288x240mm；右侧格内空为：555x288x240mm；顶部中隔板为308x205x5mm透明亚克力，可活动抽放。（2）右侧为休闲座椅，座板设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为30mm，软坐垫面积L570\*W300mm，使用魔术贴能轻松拆卸清洗。座板底部使用L25cm浅咖色塑料直角连接条进行加固。（3）围脚：围脚高度60mm；柜子底部安装6个塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 28  | 杯筒收纳盒 | 规格：L24xW24xH9cm1、工艺设计：（1）铁质表面采用静电粉末喷涂工艺。2、外观结构及材质：（1）收纳盒外框采用直径4mm的铁艺线条，其他位置采用直径3mm的铁艺线条；搭配9个塑料一次成型颜料杯/笔筒，尺寸φ79x95mm烟灰橄榄绿。 |  |  |
| 29  | 灵动组合屏风-9件 | 规格：L50xW50xH168cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用厚度18mm的实木多层板，芯板采用9mm实木多层板。组合共含9个部件。（2）屏风组合包含1个500\*472\*578mm转角组合底座，2层设计，底层空间450\*404\*220mm；1个直角专用造型板尺寸500\*560mm，正反面为9mm烟灰色吸音板，吸音板面积为360\*560mm；1个大拱顶尺寸500\*550mm，正反面为1mm厚度黑色可擦写黑板，可书写面积360\*410mm；1个黑白板小方块尺寸500\*360mm，正反面为1mm厚度黑白色可搽写黑白板，可书写面积为360\*360mm；1个挂件小方块尺寸500\*360mm，A面为347\*347\*20mm的黑色铁艺洞洞板，B面为9mm烟灰色吸音板，吸音板面积为360\*360mm；4条连接条尺寸360\*78mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。（4）小配件包括4个铁质挂钩尺寸L35xW46.5xH65mm，1个铁质收纳盒尺寸L230xW90xH50mm。 |  |  |
| 30  | 原木2层矮柜-可调节-无背板 | 规格：规格：L91.5xW30xH59cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）层板可调设计。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型长度440mm的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度4.5mm，固定条凸11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共15个挡位、每挡28mm，可实现层板自选放置高度。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 31  | 原木3层矮柜-可调节-无背板 | 规格：L91.5xW30xH59cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）层板可调设计。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型长度440mm的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度4.5mm，固定条凸11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共15个挡位、每挡28mm，可实现层板自选放置高度。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 32  | 原木2层45°弧形矮柜 | 规格：L60xW33xH59cm1、工艺设计：（1）45°弧形设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。通透2层矮柜，上下内空高度为236mm，柜体呈45°弧形。（2）围脚：采用厚度18mm的多层胶合弯板，弧形围脚高度为60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 33  | 原木2层90°转角矮柜 | 规格：L30xW30xH59cm1、工艺设计：（1）90°转角设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。全背板2层矮柜，上下内空高度为236mm，柜体呈90°转角。可搭配L25\*W25\*H15cm的三角藤编教具篮，实用性更强。（2）围脚：采用厚度18mm的多层胶合弯板，弧形围脚高度为60mm；柜子底部安装塑料脚垫，H10mm，直径17mm。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 34  | 原木3层高柜-全背板 | 规格：L91.5xW30xH80cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 35  | 原木阶梯组合柜-无背板 | 规格：3层：L30xW30xH80cm2层：L30xW30xH59cm1层：L30xW30xH34cm1、工艺设计：（1）三个柜体可独立使用。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm，除高柜顶上1格子内空高度为194mm，其他格子内空高度均为236mm。（2）围脚：采用18mm环保橡胶木拼板。柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 36  | 原木2层90°弧形矮柜 | 规格：L84xW38.5xH59cm1、工艺设计：（1）90°弧形设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。通透2层矮柜，上下内空高度为236mm，柜体呈90°弧形，外半径为600mm。（2）围脚：采用厚度18mm的多层胶合弯板，弧形围脚高度为60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 37  | 原木6人桌-49cm | 规格：L120xW60xH49cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；长立水尺寸：L1062xW60xH20mm，短立水尺寸：L462xW60xH20mm。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 38  | 原木6人桌-52cm | 规格：L120xW60xH52cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；长立水尺寸：L1062xW60xH20mm，短立水尺寸：L462xW60xH20mm。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 39  | 原木6人桌-55cm | 规格：L120xW60xH55cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；长立水尺寸：L1062xW60xH20mm，短立水尺寸：L462xW60xH20mm。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 40  | 原木4人桌-49cm | 规格：L60xW60xH49cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；立水尺寸L462xW60xH20mm结构稳固。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 41  | 原木4人桌-52cm | 规格：L60xW60xH52cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；立水尺寸L462xW60xH20mm结构稳固。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 42  | 原木4人桌-55cm | 规格：L60xW60xH55cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成；立水尺寸L462xW60xH20mm结构稳固。（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边R25mm,其他三边R10mm）；底部安装塑料脚垫，脚垫尺寸H6.5mm，直径19mm。（3）产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 43  | 原木3层短柜高柜-半背板 | 规格：L61.5xW30xH80cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 44  | 原木云朵椅-豆绿-27cm | 规格：L30×W30×H53cm（座高27cm）1、工艺设计：（1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，。2、外观结构：（1）座板：座高:270mm；座深:270mm；座宽:290mm。（2）椅背：靠背高度:260mm（最高处离座板）；中间椭圆提手孔设计手提便携，孔位尺寸：80x30mm；背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。（3）椅脚：底部安装TPR塑料脚垫，高度为H6.5mm。3、材质用料：（1）基材：框架采用厚度16mm的环保橡胶木拼板。（2）油漆：采用环保的水性漆。（3）木蜡油：座板、靠背采用环保的水性木蜡油封边。（5）TPR塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 |  |  |
| 45  | 原木10格分类收纳柜-无背板 | 规格：L91.5xW30xH59cm（含盒）1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。左右放置格内空长：270mm共4层，中间2个格子内空：312x300x236mm。（2）配置L260xW280xH100mm卡其色教具篮8个，配L260xW280xH190m卡其色教具篮2个，教具篮采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠；柜体左右放置格安装6个环保塑料一次成型L270mm的U型槽。（3）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（4）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 46  | 原木4层可调高柜-可调节-半背板 | 规格：L91.5xW30xH80cm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。（2）层板可调设计。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配L440mm活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度4.5mm，固定条凸11mm，共15个挡位、每挡28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为H65mm，2寸棕色的静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。（3）采用环保的水性漆。 |  |  |
| 47  | 原木椅-25cm | 规格：L30xW30xH47cm（座高25cm）1、工艺设计：（1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）座板：采用厚度12mm的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮,座高:250mm；座深:270mm；座宽:290mm。（2）椅背：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，靠背呈波浪造型，最大高度97mm最小高度79mm,底部横梁尺寸宽35mm，厚18mm，背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。（3）椅脚：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，底部安装塑料脚垫，高度为H6.5mm，直径19mm。(4)产品整体采用环保的水性漆。座板采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 48  | 原木椅-27cm | 规格：L30xW30xH50cm（座高27cm）1、工艺设计：（1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）座板：采用厚度12mm的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮,座高:270mm；座深:270mm；座宽:290mm。（2）椅背：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，靠背呈波浪造型，最大高度97mm最小高度79mm,底部横梁尺寸宽35mm，厚18mm，背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。（3）椅脚：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，底部安装塑料脚垫，高度为H6.5mm，直径19mm。(4)产品整体采用环保的水性漆。座板采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 49  | 原木椅-29cm | 规格：L30xW30xH53cm（座高29cm）1、工艺设计：（1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）座板：采用厚度12mm的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮,座高:290mm；座深:270mm；座宽:290mm。（2）椅背：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，靠背呈波浪造型，最大高度97mm最小高度79mm,底部横梁尺寸宽35mm，厚18mm，背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。（3）椅脚：采用厚度16mm的环保橡胶木拼板，底部安装塑料脚垫，高度为H6.5mm，直径19mm。(4)产品整体采用环保的水性漆。座板采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 50  | 移动水杯水桶收纳柜 | 规格：L70xW46xH95cm1、工艺设计：（1）侧板水滴镂空造型设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，杯架采用厚度12mm的环保实木多层板。柜体左右侧为杯架，每边20格共40格，杯架单格内空：98\*110\*110mm与98\*114\*110mm；杯架门板安装了防蚊虫不锈钢纱网，底格内空尺寸：420x129x110mm；门板均采用优质缓冲铰链连接安装，实现自由开合，门板配置一个深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5\*W32mm拉手。（2）柜体中间为水桶放置格，内空尺寸：400x435x366mm，底格内空尺寸：322x400x366mm。（3）柜体底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 51  | 清新小家三层六人推拉床 | 规格：L146xW136xH69.5cm（含轮）1、工艺设计：（1）可推拉三层六人床功能设计；每层带不锈钢插销，保证床在使用过程中保持稳定。（2）采用美工机喷绘工艺。（3）支持双侧面楼梯、正面床体两种方式上床。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）边框采用厚度18mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，床板采用厚度9mm的白色饰面环保实木多层板；支柱采用桦木原木，尺寸为45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。包含上中下3层，每层2张床左右对称，床内空尺寸：长度均为1340mm,宽度从下往上依次为540/590/640mm；每张床板6个φ25mm透气孔，床板两段拼接。（2）扶手下方做爬梯镂空设计，镂空尺寸宽380mmx高96mm。每层扶手与中间木隔断最高段高度：195mm，最矮段高度：110mm；侧边爬梯镂空孔位宽度360mm。（3）床支柱大小：45x45mm；支柱高度（含轮）：从下往上284/490/696mm。（4）推拉床完全展开占地面积约5.7平方米，合拢占地面积约1.9平方米；中层与下层的床底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，其中2个脚轮带刹车功能（每层后2个定向轮带刹车，前2个万向轮带刹车，中间2个万向轮无刹车）。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（6）油漆：采用环保的水性漆。（7）油墨：采用环保水性油墨。 |  |  |
| 52  | 托育移动小书架 | 规格：L92xW37xH32cm1、工艺设计：（1）透明亚克力挡板设计。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板，圆棒采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。书架分3格，每个格子内空尺寸：282x200x220mm；书架2侧板镂空镶嵌厚度5mm透明亚克力板，镂空直径：120mm；书架正反面安装亚克力板。（2）侧板两侧用直径35mm长度894mm的圆木棒链接，侧板底部镂空造型，镂空最高离地面30mm。底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 53  | 怀抱单人布艺沙发-天蓝 | 规格：L60xW50xH61cm1.框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。2.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。4.产品特点：单人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 |  |  |
| 54  | 怀抱双人布艺沙发-天蓝 | 规格：L97xW50xH61cm1.框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。2.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。4.产品特点：双人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 |  |  |
| 55  | 怀抱双人布艺沙发-米白 | 规格：L97xW50xH61cm1.框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。2.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。4.产品特点：双人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 |  |  |
| 56  | 一叶子无扶手双人皮沙发 | 规格：L120xW44xH54cm1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。2.面料材质：采用厚度1.5mm聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色暮光绿，材质柔软、耐磨，免洗。3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。4.产品特点：绿叶无扶手造型，双人可坐；沙发脚采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 |  |  |
| 57  | 可擦写绘画桌 | 规格：L120xW120xH55cm1、工艺设计：（1）白色面板可擦写，底部收纳空间大。（2）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用厚度18mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板采用厚度18mm的环保实木多层板。（2）底部可置物，置物板宽500mm，中间部分上格子内空268x240x131mm；中间部分下格子内空270x495x191mm，面板底部搭配木槽4\*6mm，可放置4个可抽卸的大托盘，托盘采用环保塑料材质，一体成型设计，尺寸L40xW28xH3cm，方便工具摆放。（3）桌面贴厚度1mm白色可擦写防火板；可使用水性笔进行擦写。桌子侧面中间为几何镂空图形，造型最大高度45mm。（4）柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（5）油漆：画板采用环保的水性漆。（6）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |  |
| 58  | 美术储物双面画架 | 规格：L62xW45xH124cm（含轮 ）1、工艺设计：（1）画板双面使用、带磁吸设计。（2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。（3）底部与中间大空间收纳设计。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材。柜体上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；柜体下层分2格，左右格内空尺寸：287.5x450x160mm。侧板两侧为几何图形镂空造型，分别尺寸L165\*H320mm以及L295\*H410mm，大空间方便拿取物品。（2）画板：正反面安装2块方形可吸附磁铁的黑板白板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：900x600x9mm。（3）配件：画板搭配圆形压纸包胶磁铁，磁性强，能紧紧吸附在画板上；顶部安装圆形不锈钢管尺寸Ф19x594mm，两段分别1个φ28mm，以及1个长形L40\*W20mm的槽位,配合槽位其中2个根圆棒的一端可根据实际情况调节高度，用以挂装常规画纸纸卷。（4）底部安装4个1.5寸TPR静音万向脚轮，其中2个脚轮带刹车功能。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 59  | 美工椅 | 规格：L36xW24xH26cm1、工艺设计：（1）座板为黑板漆贴面设计，可擦写，儿童可在椅子上书写绘画。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）座板：采用厚度18mm的环保实木多层板，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；座板为360x240mm圆角矩形造型。（2）椅脚：采用厚度15mm环保实木多层板（弯板），椅脚宽度50mmx厚度15mm，采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为R=45mm，椅脚侧向倾角12°，侧向底部支撑脚内空为230mm；椅脚横向倾角5°，横向底部支撑脚内空为240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为37.5x22.6x42.8mm(±2mm)。（3）油漆：采用环保的水性漆。 |  |  |
| 60  | 多功能手工桌 | 规格：L120xW120xH78cm1、工艺设计：（1）带有洞洞板功能的手工桌。（2）铁质洞洞板表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）主要采用厚度18mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板采用厚度18mm的环保优质实木多层板。（2）底部可置物，置物板宽500mm，中间部分上格子内空268x240x131mm；中间部分下格子内空270x495x191mm，顶部中间为宽80mm笔筒槽；（3）桌面架双面安装黑色方孔洞洞板，尺寸：L1147xW227mm；面板底部搭配木槽6\*4mm，可放置4个可抽卸的大托盘，托盘采用环保塑料材质，圆滑无毛刺，一体成型设计，尺寸L40xW28xH3cm。（4）桌子侧面中间为几何镂空图形，造型最大高度45mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（5）搭配：产品包含2个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，10个铁质文件夹；以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（6）油漆：面板+桌面架采用环保的水性漆。（7）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |  |
| 61  | 多功能纸柜 | 规格：L92xW40xH78cm1、工艺设计：（1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。（2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）多功能带轮纸柜。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。左收纳格内空尺寸：405x400x162mm；右侧柜体包含8个铁质晾干网，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装8个塑料材质U型槽，导轨尺寸为L370mm。（2）底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 62  | 围裙综合收纳架 | 规格：L100xW40xH110cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。顶部带8个φ70mm的孔位置物板，可放8个烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒，杯子尺寸φ78xH94mm，采用环保塑料材质，一体成型；板面离地1000mm。中部安装直径19mm挂杆，离地790mm；下方共8个环保塑料3合1挂勾，挂钩长27.5mm，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，尺寸49.5x43.5mm,可放入孩子的1寸照片。挂钩圆滑无毛刺，挂钩离地843mm。底部收纳空间：960x336x100mm，可放置4个塑料一次成型教具盒，尺寸L20xW28xH15cm浅咖色。两面各配置2个Ф38x28mm的木质拉手，方便移动。（2）底部安装4个轮径60xH80mm静音万向脚轮，其中2个脚轮带刹车功能（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 |  |  |
| 63  | 材料综合收纳柜A/B/C/侧框 | 规格：A：L89xW40xH210cm、B：L69xW40xH210cm、C：L89xW40xH210cm、侧框：L4.5xW40xH210cm1、工艺设计：（1）柜体可组合。（2）铁架表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：A柜：（1）组合后顶、中、下各一层板固定，间隔为305mm、369mm、433mm、430及238mm；其他层板可每64mm高度可调整；柱子间内空为800mm；侧板为半背板形式。B柜：（1）组合后顶、中、下各一层板固定，间隔为366mm；其他层板可每64mm高度可调整；柱子间内空为600mm；侧板为半背板形式。（2）底部为可移动柜子，整体尺寸为：594x340x760mm(含轮）,顶部收纳格内空为558x292x40mm,柜体共安装16条环保塑料一次成型L270mm的U型槽；配套10个塑料一次成型透明色教具盒尺寸为26x28x10cm，教具盒间隔约20mm。C柜：（1）组合后顶、中、下各一层板固定，间隔为302mm、238mm、558mm、430及238mm；其他层板可每64mm高度可调整；柱子间内空为800mm；侧板为半背板形式。（2）中间层背板安装L834xW400xH16mm白色铁艺洞洞板1块，共附1个L230xW90xH50mm铁艺收纳盒，4个L75xW65xH110mm铁艺笔盒，10个L35xW46.5xH65mm铁艺挂钩。铁架：使用黑色连接折弯铁件，表面采用静电粉末喷涂工艺。3、材质用料：（1）基材：采用厚度12/18mm的实木多层板，框架采用松木原木。（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（3）五金件：采用环保五金。（4）铁架：使用φ9MM的铁管，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。 |  |  |
| 64  | 铁艺收纳展示柜组合 | 规格：L246xW41xH126cm1、工艺设计：（1）层板可调节，柜体间利用铁艺挂杆组合。（2）铁架表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度25mm的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板；铁架框使用φ12mm的挂杆，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（2）层板尺寸：800x400x25mm；每层分别间隔375/175/175mm；顶部造型支架距离面板高370mm；支撑铁架每200mm高度一个安装档位，可自由选择层板安装位置，拆装便捷。其中一个柜体背板安装2块白色铁艺双面洞洞板，尺寸L834\*400\*16mm，可挂各种物件，配套2个L230xW90xH50mm铁艺收纳盒，4个L75xW65xH110mm铁艺笔盒，5个铁艺文件夹。（3）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |  |
| 65  | 巴士造型图书修补桌 | 规格：L100xW40xH90cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）铁艺表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，桌面离地高度：520mm；侧板高度：630mm；顶部窗口镂空尺寸：680x160mm，顶部白板可使用水性笔进行擦写。（2）门板内格子宽度：250mm，深度：360mm，上格高150mm，下格高：210mm，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合。（3）内侧板安装黑色方孔洞洞板，尺寸：L347xW347mm，产品搭配1个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，1个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm；以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（4）底部安装塑料脚垫，尺寸为Φ17xH10mm，共8个。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（6）油墨：采用环保水性油墨。 |  |  |
| 66  | 造型高书柜-圆形镂空 | 规格：L240xW35xH255cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度16mm的桦木纹/乳白色的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）柜体高度：2200mm；造型圆内空直径：1000mm，内置软垫，尺寸：1170x320x50mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗；上层为2层4格大空间收纳，内控为320\*270mm；中间设置宽80mm的书架挡板条；坐垫下层为3格收纳，内控为142\*320mm;右侧柜书架背板与垂直方向倾斜夹角为20°,每层间隔288mm；中间层为3格收纳，内控为320\*380mm。（3）顶部为三个φ900mm半圆组成的圆弧造型。底部围脚高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，总共16个。（4）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |  |
| 67  | 造型高书柜-方形镂空 | 规格：L240xW35xH255cm1、工艺设计：（1）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用厚度16mm的桦木纹/乳白色的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。（2）柜体高度：2200mm；造型方形内空：930x960mm，内置软垫，尺寸：1170x320x50mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗；上层为2层4格大空间收纳，内控为320\*270mm；中间设置宽80mm的书架挡板条；坐垫下层为3格收纳，内控为142\*320mm;右侧柜书架背板与垂直方向倾斜夹角为20°,每层间隔288mm；中间层为3格收纳，内控为320\*380mm。（3）顶部为三个φ900mm半圆组成的圆弧造型。底部围脚高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，总共16个。（4）封边条：采用厚度1.5mmPVC封边条。 |  |  |
| 68  | 列车造型书柜ABC | 规格：A:L96×W36×H42cm B:L40×W42×H89cm C:L60×W28×H40cm（含软垫）1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。 (2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：A车头：（1）主功能为图书展示，车头为大图书展示架，宽度内空为200\*270mm；侧边为四层单面展示书架，槽内空尺寸：长度690mm、宽度52mm；每层配装2根φ3mm咖色弹力绳，有效防图书翻倒和图书褶皱卷边。（2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。B车身：（1）主功能为图书收纳及涂画，柜体部分宽度：360mm；门板上贴由软体白板，可用水性笔画写，尺寸L400xW300mm；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，门板收纳格内空：370x326x277mm。（2）门板前设置小装饰书格，尺寸：宽度60mm、长330mm；两侧各一挂杆，挂杆长256mm，各配套一个收纳布袋，尺寸：L300xW220mm，按扣式挂装，可拆洗。（3）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。C车厢：（1）主功能为图书储藏和座椅阅读，坐柜门板可打开，为镂空窗户设计，尺寸为：90x150mm；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，门板收纳格内空：277x240x270mm。（2）坐柜上层铺设厚度为30mm的坐垫，尺寸为600\*280mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗。（3）围脚高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。3、材质用料：（1）基材：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（3）五金件：采用环保五金。（4）TPR塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。（5）油墨：采用环保水性油墨。（6）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形。（7）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³。 |  |  |
| 69  | 列车造型书柜-车厢 | 规格：L60xW28xH40cm（含软垫）1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。主功能为图书储藏和座椅阅读，坐柜门板可打开，为镂空窗户设计，尺寸为：90x150mm；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，门板收纳格内空：277x240x270mm。（2）坐柜上层铺设厚度为30mm的坐垫，尺寸为600\*280mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗。（3）围脚高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（5）油墨：采用环保水性油墨。 |  |  |
| 70  | 雪松造型阅读桌 | 规格：L120xW80xH90cm1、工艺设计：（1）采用美工机喷绘工艺。（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度18mm的环保实木多层板。桌面最底处离地560mm，宽319mm，与水平面夹角15°；桌面档条18mm厚/40mm宽；顶部搁物盒内空长1164mmx宽80mmx高59mm，双面贴白色书写防火板，可水性笔书写；侧板雪松造型，每件侧板2个装饰孔，尺寸大小为φ40mm。（2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆。（4）油墨：采用环保水性油墨。 |  |  |
| 71  | 蒙泰基一体成型椅-41cm-可叠 | 规格：L47xW46.5xH73cm（座高41cm）1、工艺设计：（1）椅子整体一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型。（2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。（3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度≥15mm的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装V型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为尺寸为L127\*W135.5\*H25.5mm。（2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为41.8x18x42.8mm(±2mm)。（3）靠背圆矩形挖孔设计，尺寸为135\*135mm(±2mm)；靠背圆弧形造型，最大长度285mm最小长度220mm(±2mm)靠背高度32cm手提叠放轻松方便。 |  |  |
|  | **▲交货期** | **2024年8月10日前完成供货、安装，直至验收合格。** |  |  |
|  | **▲交货地点** | **海虹街道中心幼儿园天悦分园内** |  |  |
|  | **▲付款方式** | **验收合格后一次性付清。** |  |  |
|  | **▲质保期** | **三年，自验收合格之日起开始计** |  |  |

**说明：任意一项标“▲”条款不满足的，均按投标无效处理。**

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签章）：

日期： 年 月 日

海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目

项目编号：TZYY-2407-007号

商

务

文

件

**（商务标）**

投标人全称：

**商务标目录**

1. 开标一览表（附件7）；
2. 报价明细表（附件8）；
3. 针对报价投标人认为其他需要说明的。

**附件7**

**开标一览表**

**项目编号：**TZYY-2407-007号

**项目名称：**海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目

 [货币单位：人民币元]

致：海虹街道中心幼儿园

经研究，我们决定参加你单位的海虹街道中心幼儿园天悦分园幼儿家具采购项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 如果我们的招标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。
2. 我们同意按招标文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。
3. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。
4. 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写 | （保留整数） |
| 小写 | （保留整数） |

**填报要求：**

1. 报价：有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
3. **▲报价未保留整数的，采用四舍五入计取并由投标人书面澄清。未按要求进行书面澄清的，作无效响应处理。供应商不得随意删除和改动上述内容。**

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签章）：

日期： 年 月 日

**附件8**

**报价明细表**

 [货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1  | 美术纸筒柜 | 2 | 个 |  |  |  |
| 2  | 美术作品晾干柜 | 7 | 个 |  |  |  |
| 3  | 美术用品收纳柜 | 7 | 个 |  |  |  |
| 4  | 简约衣帽饰品柜 | 3 | 个 |  |  |  |
| 5  | 山峰小屋收纳柜 | 6 | 个 |  |  |  |
| 6  | 涂色书架 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7  | 简约书架 | 6 | 个 |  |  |  |
| 8  | 铁艺茶几 | 3 | 个 |  |  |  |
| 9  | 黑白板双面画架 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10  | 木制储物推车 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11  | 蒙泰基梯形桌-可调节 | 1 | 张 |  |  |  |
| 12  | 三层教具篮收纳柜 | 6 | 套 |  |  |  |
| 13  | 小屋造型门 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14  | 互动婴儿床 | 3 | 个 |  |  |  |
| 15  | 拱形造型柜 | 3 | 个 |  |  |  |
| 16  | 洞洞拱形门 | 3 | 个 |  |  |  |
| 17  | 互动造型柜 | 2 | 个 |  |  |  |
| 18  | 戏曲木偶台 | 1 | 个 |  |  |  |
| 19  | 简约互动小厨房 | 5 | 个 |  |  |  |
| 20  | 多功能组合展示屏风1 | 1 | 个 |  |  |  |
| 21  | 多功能组合展示屏风2 | 1 | 个 |  |  |  |
| 22  | 仙人掌造型书柜 | 1 | 个 |  |  |  |
| 23  | 秘密游戏树洞 | 1 | 个 |  |  |  |
| 24  | 互动化妆台 | 3 | 套 |  |  |  |
| 25  | 互动展示柜 | 3 | 套 |  |  |  |
| 26  | 方块百宝箱-4个 | 3 | 套 |  |  |  |
| 27  | 小屋收纳休闲座椅 | 4 | 个 |  |  |  |
| 28  | 杯筒收纳盒 | 3 | 套 |  |  |  |
| 29  | 灵动组合屏风-9件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 30  | 原木2层矮柜-可调节-无背板 | 13 | 个 |  |  |  |
| 31  | 原木3层矮柜-可调节-无背板 | 5 | 个 |  |  |  |
| 32  | 原木2层45°弧形矮柜 | 6 | 个 |  |  |  |
| 33  | 原木2层90°转角矮柜 | 3 | 个 |  |  |  |
| 34  | 原木3层高柜-全背板 | 19 | 个 |  |  |  |
| 35  | 原木阶梯组合柜-无背板 | 3 | 个 |  |  |  |
| 36  | 原木2层90°弧形矮柜 | 13 | 个 |  |  |  |
| 37  | 原木6人桌-49cm | 15 | 张 |  |  |  |
| 38  | 原木6人桌-52cm | 8 | 张 |  |  |  |
| 39  | 原木6人桌-55cm | 5 | 张 |  |  |  |
| 40  | 原木4人桌-49cm | 6 | 张 |  |  |  |
| 41  | 原木4人桌-52cm | 6 | 张 |  |  |  |
| 42  | 原木4人桌-55cm | 2 | 张 |  |  |  |
| 43  | 原木3层短柜高柜-半背板 | 9 | 个 |  |  |  |
| 44  | 原木云朵椅-豆绿-27cm | 5 | 张 |  |  |  |
| 45  | 原木10格分类收纳柜-无背板 | 1 | 套 |  |  |  |
| 46  | 原木4层可调高柜-可调节-半背板 | 5 | 个 |  |  |  |
| 47  | 原木椅-25cm | 90 | 张 |  |  |  |
| 48  | 原木椅-27cm | 60 | 张 |  |  |  |
| 49  | 原木椅-29cm | 30 | 张 |  |  |  |
| 50  | 移动水杯水桶收纳柜 | 6 | 个 |  |  |  |
| 51  | 清新小家三层六人推拉床 | 30 | 套 |  |  |  |
| 52  | 托育移动小书架 | 1 | 个 |  |  |  |
| 53  | 怀抱单人布艺沙发-天蓝 | 1 | 张 |  |  |  |
| 54  | 怀抱双人布艺沙发-天蓝 | 3 | 张 |  |  |  |
| 55  | 怀抱双人布艺沙发-米白 | 3 | 张 |  |  |  |
| 56  | 一叶子无扶手双人皮沙发 | 1 | 个 |  |  |  |
| 57  | 可擦写绘画桌 | 2 | 张 |  |  |  |
| 58  | 美术储物双面画架 | 5 | 个 |  |  |  |
| 59  | 美工椅 | 20 | 张 |  |  |  |
| 60  | 多功能手工桌 | 2 | 张 |  |  |  |
| 61  | 多功能纸柜 | 1 | 个 |  |  |  |
| 62  | 围裙综合收纳架 | 1 | 个 |  |  |  |
| 63  | 材料综合收纳柜A/B/C/侧框 | 1 | 套 |  |  |  |
| 64  | 铁艺收纳展示柜组合 | 1 | 套 |  |  |  |
| 65  | 巴士造型图书修补桌 | 1 | 个 |  |  |  |
| 66  | 造型高书柜-圆形镂空 | 1 | 套 |  |  |  |
| 67  | 造型高书柜-方形镂空 | 1 | 套 |  |  |  |
| 68  | 列车造型书柜ABC | 1 | 个 |  |  |  |
| 69  | 列车造型书柜-车厢 | 2 | 个 |  |  |  |
| 70  | 雪松造型阅读桌 | 1 | 张 |  |  |  |
| 71  | 蒙泰基一体成型椅-41cm-可叠 | 12 | 张 |  |  |  |
| **合计人民币：大写 小写** |

**要求：**

**1. ▲本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项、漏报的，或单价为零的，均作无效投标处理。**

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签章）：

日期： 年 月 日