**台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目**

**采 购 文 件**

采购编号： TZYY-2311-005号

采 购 人：台州湾新区管理委员会 （盖章）

联 系 人：徐先生

联系电话：0576-88217513

招标代理：台州市永阳科技有限公司（盖章）

联 系 人：周先生

联系电话：18958682891

日 期：2023年11月

目录

第一章 投标邀请 1

第二章 投标人须知 6

第三章 招标需求 15

第四章 评标 25

第五章 拟签订的合同文本 31

第六章 投标文件格式 35

1. **投标邀请**

## 台州市永阳科技有限公司受台州湾新区管理委员会委托，就台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内投标人参加投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：TZYY-2311-005号

项目名称：台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **标项名称** | **数量** | **单位** | **预算****（元）** | **最高限价****（万元）** |
| 1 | 台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目 | 1 | 项 | 100000 | / |

## 二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”[政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。](http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。/)

（五）公益一类事业单位，既不属于政府购买服务的购买主体，也不属于承接主体，不得参与本项目。

（六）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标，不得再参与本项目投标。

## 三、获取招标文件

（一）时间：项目发布之日起至截止时间（开标时间）

（二）方式：**网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)**

## 四、提交投标文件

（一）截止时间（开标时间）：2023年11月28日15点00分（北京时间）

（二）投标网址：台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）

**五、发布公告**

（一）公告网址：台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）

（二）公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日

## 六、注册报名

投标人需登录**台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)**进行注册后报名。

**七、投标保证金**：

1.投标保证金金额： 2000 元。

2.投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

**（1）现金转账**

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位无息返还;中标人的投标保证金由采购人暂时保管，待签订合同后，采购人返还中标人 (不计息)。

**（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“保函”）**

①保函的受益人：\_台州湾新区管理委员会；

②保函的有效期为1年；

③递交方式：

**递交方式一（电子保函系统）：**

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。

**递交方式二（非电子保函系统）：**

投标人须在投标截止时间前将保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

（1）若是投标人的法定代表人递交保函的，应持法定代表人身份证明原件（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则保函不予签收。

（2）若是投标人委托代理人递交保函的，应持针对本工程的法定代表人授权委托书原件（投标文件格式十三）及身份证原件，否则保函不予签收。

（3）递交保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：2023年11月28日14：30-15：00

接收人：台州市永阳科技有限公司（代理机构）

接收人联系方式：18958682891

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

**3、注意事项**

## ① 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

## ② 现金转账账号根据不同项目（标段）由系统随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。

## ③ 以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买保函的费用应当从投标人基本账户支付；

## ④ 电子保函或现金转账的缴款凭证，其扫描件（加盖公章）放进投标文件中。

## ⑤ 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501

## ⑥ 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

**4、**购买电子保函截止时间： **2023 年11月27下午16点前**

## 八、联系方式

**（一）采购人**

名称：台州湾新区管理委员会

地址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

联系电话：0576-88217513

**（二）采购组织机构**

名称：台州市永阳科技有限公司

地址：台州市黄岩区大桥路与北院大道交汇处中国模具博览城19栋209室

项目联系人：周先生

联系电话：18958682891

受理联系人：金先生**（受理招标文件相关质疑及答复）**

联系电话：15757655840

**（三）同级政府采购监管机构**

名 称：台州湾新区司法审计局

地 址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

联系电话：0576-88538849

**（四）台州湾新区小额工程电子交易平台**

联系人：蔡先生、王女士

联系电话：13454667697、13757680207

台州市永阳科技有限公司

 2023年11月

1. **投标人须知**
2. **前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **事 项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | 是否允许联合体 | 否 |
| 2 | 是否允许分包 | 否 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 无  |
| 4 | 投标文件的制作和投标 | 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。2、电子投标文件上传步骤：1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。3)缴纳保证金（或购买电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。 |
| 5 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。2.标前准备：投标人在开标前确保成为台州湾新区小额工程电子交易平台正式注册用户，并完成CA数字证书办理（办理流程详见平台官网附件：CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 6 | 信用信息查询渠道 | 信用中国（网址：<http://www.creditchina.gov.cn>）中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 7 | 质疑渠道 |  以书面形式向采购人、采购代理机构递交质疑函。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 10 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |
| 11 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价；不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。本项目招标代理服务费6000元，由中标单位支付，请各投标人报价时综合考虑。 |

**二、说 明**

1. **总则**

本招标文件参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

1. **适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**（三）当事人**

### 1.采购组织机构：是指台州市永阳科技有限公司；

2.采购人：是指台州湾新区管理委员会；

3.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人；

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

**（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定**

本项目不接受联合体投标。

**（五）语言文字以及度量衡单位**

1.投标文件以及投标人与台州市永阳科技有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

**（六）现场踏勘**

1.本项目不组织现场踏勘。

2.投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

**（七）特别说明**

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（本项目涉及的裁判人员、医生除外）。

2.本招标文件中关于电子招投标的内容、流程，如与台州湾新区小额工程电子交易平台系统中最新的内容、操作不一致的，以台州湾新区小额工程电子交易平台系统中的要求为准。

**三、招标文件**

（一）招标文件由招标文件目录所列内容组成。

（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的3日前在台州湾新区小额工程电子交易平台上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足3日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

**四、投标文件**

**（一）▲投标文件组成**

**（1）投标声明书（附件1）；**

**（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；附件2）；**

**（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；**

**（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件3）；**

**（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件4）；**

**（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；**

**（7）需求响应表（附件6）；**

**（8）开标一览表（附件7）**。

**（二）投标报价**

1.投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”规定的格式报出总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价是履行合同的最终价格，供应商须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价，结算时由供应商开具正式发票。

3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

**（三）投标文件的有效期**

1.投标文件有效期为投标截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**（四）投标文件的签署**

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

**（五）投标文件的递交要求**

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

**五、开标**

**（一）开标**

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：<http://www.tzwztb.com/live/> 。

**（二） 开标程序：**

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、开启各投标人投标文件。

4、当场制作并打印开标记录表，由记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

5、评标结束后，主持人公布推荐中标候选人排序名单。

6、开标会议结束。

7、其他注意事项：

1）、开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

**重要事项说明：**

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

（3）如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

**（三） 异常情况处理：**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

**（四）开标异议**

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

**（五）**投标人不足三家，不得开标。

**五、评标（详见第四章）**

**六、定标**

**（一）发布中标结果公示**

在全部满足采购文件实质性要求的前提下，以报价由低到高的顺序推荐2名中标候选人，如报价相同的，则由采购人抽签确定名次。如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决全部报价，经评审后有效标不足三家但并非均高于上限价，评标委员会认为有效报价仍具有竞争性的，开标继续有效。

采购组织机构自中标候选人确定之日起3个工作日内，在台州湾新区小额工程电子交易平台公告中标结果，中标结果公示期为3日。

**（二）确定中标人**

本项目确定一名中标人，公示期满后，采购人应确定本项目第一中标候选人为本项目中标人。

**发放中标通知书**

采购人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反规定造成其资格无效的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

中标人确定后，采购人应当向中标人发出《中标通知书》。

采购人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

《中标通知书》对采购人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

**七、合同签订**

**（一）签订合同**

1.采购人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**八、询问、质疑与投诉**

**（一）询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

**（二）质疑**

1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过书面形式一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在开标时间以前提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当及时提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在公示期内提出质疑。

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

**（三）投诉**

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

1. **招标需求**
2. **项目背景**

根据《浙江省教育厅办公室关于做好浙江省校园联网视频监控系统信号接入工作的通知》（浙教办函〔2022〕255 号）、《台州市教育局办公室关于印发2023年学校安全工作责任制责任清单的通知》（台教办安〔2023〕17号）要求，将各中小学（含幼儿园）的重点区域视频监控信号进行汇聚接入浙江省校园安全数字化管理平台。重点区域主要包括校门口、岗亭、主干道、教学楼出入口、学生宿舍出入口、化学品存放室、食堂、操场等。

1. **项目现状**

台州湾新区已建设智安校园平台（用于辖区内各学校视频监控汇聚），智安校园平台尚未与浙江省校园安全数字化管理平台进行对接。

1. **建设内容**

目前，台州湾新区学校重点区域监控视频数量大约为300路（以实际为准），本项目要求供应商通过对接技术与省平台调试，将学校重点区域的视频监控信号接入省平台，并支持省平台在线点播等。

中标供应商应安排人员进校，对每所学校重点区域视频监控信号，进校梳理（点位调正、规范监控命名、字符叠加、时间调整、组织树梳理等）。

1. **接入范围**

台州湾新区范围内的所有中小学（含幼儿园）的重点区域视频监控，以及后续新增点位。现有具体点位清单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 台州康桥学校 |
| 2 | 台州市月湖幼儿园 |
| 3 | 三甲街道中心幼儿园 |
| 4 | 椒江区农场育苗幼儿园 |
| 5 | 三甲多彩幼儿园 |
| 6 | 三甲贝贝幼儿园 |
| 7 | 苡君幼儿园 |
| 8 | 小精灵幼儿园 |
| 9 | 三甲雏鹰幼儿园 |
| 10 | 三甲童星幼儿园 |
| 11 | 书生景和幼儿园 |
| 12 | 台州市椒江区求真幼儿园 |
| 13 | 三甲海贝幼儿园 |
| 14 | 三甲贝多多幼儿园 |
| 15 | 三甲康欢幼儿园 |
| 16 | 新步步高幼儿园 |
| 17 | 协和天童幼儿园 |
| 18 | 三甲新朝阳幼儿园 |
| 19 | 台州市白云小学甲北教学点 |
| 20 | 椒江区三甲中心校 |
| 21 | 椒江区三甲中心校石柱校区 |
| 22 | 椒江区三甲中心校新建校区 |
| 23 | 椒江区三甲中心校高闸校区 |
| 24 | 椒江区三甲中心校农场校区 |
| 25 | 台州市月湖小学 |
| 26 | 椒江区益民小学 |
| 27 | 椒江区三甲中学 |
| 28 | 台州市文华小学 |
| 29 | 台州经济开发区蓝天学校 |
| 30 | 台州经济开发区求真学校 |
| 31 | 台州市云湖小学 |
| 32 | 台州市云湖初级中学 |
| 33 | 台州市云湖幼儿园 |
| 34 | 天璟幼儿园 |
| 35 | 天禧幼儿园 |

1. **接入标准**

详见采购需求附件-“浙江省校园联网视频监控系统信号接入技术规范”。

1. **视频监控联网服务要求**
2. 能自动将联网范围内的组织结构树呈现出来，并自动将组织结构树数据推送到省平台并挂接到对应省级组织结构树上。实现具备与省平台的云台控制打通能力。
3. 根据操作需要，使用主码流或者子码流每隔若干分钟截图及查询调阅截图能力。 CIF 及以上的分辨率的 JPG 文件，每次截图保留时间不少于 7 天。
4. 向省平台提供全部视频资源的播放地址，支持 HTTP-FLV、HLS 等协议调看，视频流采用标准 H.264 编码。
5. 接口的数据传输采用 JSON 数据格式，传输过程符合请求/响应模式，有请求须有响应返回。接口和 VPN 隧道支持国家密码管理局认可的密码算法，使用国密算法加解密。各网关时间与省平台时间自动同步。
6. 确保联网安全：开通云端 VPN 隧道，该链路使用隧道、加解密、密钥管理、使用者与设备身份认证四项技术保证安全。和省平台间控制信令全部通过VPN隧道传输。对接接口协议采用 HTTPS 协议，降低交互复杂性、减少通信过程交互环节；支持 OAuth2.0 认证，保证接口安全调用。
7. 提供平台技术服务（两年），包含：
8. 持续保障与浙江省校园安全数字化管理平台视频对接的能力（期限为两年），如有影响对接能力的软件部分基础功能升级，提供免费升级服务。
9. 与浙江省校园安全数字化管理平台的对接调试服务。
10. **视频接入网关技术参数及数量（1台）**
11. 支持VGA/HDMI输出
12. 硬盘接口：不小于1×SATA
13. 网络接口：不少于2×100M/1000M
14. USB接口:不少于4×USB 2.0
15. 工作电压:DC 12V/AC 220V
16. 额定功率:不大于30W
17. 工作环境温度:0℃～60℃
18. 工作环境湿度:0～90% 非冷凝
19. 能够调用省校安平台提供的接口进行数据上传。
20. **▲视频联网网关必须具备与浙江省校园安全数字化管理平台的云台控制打通能力。具体要求：实现和浙江省校园安全数字化管理平台组织体系对接，按照省平台的组织编号进行视频的归集和视频上传，实现可以在浙江省平台控制学校云台摄像机的能力。签订合同前提供证明资料（如截图），未按要求提供的取消中标资格。**
21. 接口的数据传输采用JSON数据格式，传输过程符合请求/响应模式，有请求须有响应返回。
22. 提供推送和中止摄像机视频流的接口以及云台控制接口及其他访问接口，如组织结构树上传。
23. 对接接口协议采用HTTPS协议，降低交互复杂性、减少通信过程交互环节；支持OAuth2.0认证，保证接口安全调用。
24. 支持厂家原生SDK接入：要求网关具备厂家原生SDK接入能力，使用厂家SDK接入海康、大华、宇视、华为好望等主流厂家的视频设备，包括IPC及NVR等。原生SDK是指由设备厂商自己开发的SDK，这里指指主流厂家自己提供的官方sdk，就是可以直接使用主流厂家的共有和私有协议直接接入ip或NVR。
25. 支持协议型视频设备、平台的接入：支持RTSP、onvif、GB/T 28181-2016等协议型设备、平台的接入。
26. 针对具体摄像机可自定义录像计划并选中主次码流进行录像并一键复制录像计划到其他通道。支持IPSAN及JBOD。
27. 支持录像文件预取入库，无论视频设备的录像或者是集中录像文件，均可实现录像文件预入库及自动跟踪删除功能。
28. 自带播放界面，在各种浏览器上均可实现无插件播放，无需安装任何插件或者控件，也不依赖FLASH，包括对H265设备的支持。
29. 提供一个WEB播放控件给其他应用调用用以实现预览播放功能，播放器支持http,https,ws等多种协议，支持FLV、HLS等多种播放制式，支持云台控制，抓图，主子码流切换、全屏放大缩小、等功能。
30. 根据需要给出rtsp,rtmp，http,https,ws等各种格式的取流地址。
31. 自带回放界面，支持在各种浏览器上实现无插件的、基于时间轴的快速回放。可随意拖动时间并开始播放，支持快进、倍速等功能。切换日期时，时间轴要求1秒内实现刷新。
32. 提供无插件播放器支持回放功能，支持抓图。
33. 支持高性能流媒体，支持多种码流分发。
34. 支持按需取流，一种码流仅从设备端取一路流
35. 支持基于GPU/CPU的视频压缩功能。WEB管理界面中可针对每个通道配置压缩规则，规则包括码流设置、分辨率、帧率设置。
36. 可全局配置窄带压缩传输功能的参数，包括是全部都进行窄带压缩还是最大负载多少路或者根据CPU条件来进行窄带压缩传输。
37. 支持H265变换为H264。
38. 对应无插件播放器可以主、子、低三种码流进行切换。
39. 支持同时与多个上级28181节点级联功能，且每个上级均可单独设置推送的摄像机列表。
40. 支持私有化协议对接，支持跨域私网的主动视频上报功能并能提供对接SDK/API。
41. **▲无缝对接浙江省校园安全数字化管理平台，实现浙江省校园安全数字化平台上无插件播放。具体要求：实现和浙江省校园安全数字化管理平台组织体系对接，按照省平台的组织编号进行视频的归集和视频上传，实现可以提供的视频流可在浙江省平台无插件播放的能力。签订合同前提供证明资料（如截图），未按要求提供的取消中标资格。**
42. 支持多个应用的开发，从设备管理到录像、播放等功能均支持第三方接口调用，要求提供详细接口文档。要求符合http+json规范；包括账户登录登出、设备管理、预览、回放、录像配置、查询28181配置、级联配置、自定义组管理、账户管理、区域管理等多种接口且能调试通过。
43. 提供WEB管理工具：可实现设备管理，包括添加、删除、编辑等功能，另外也包括设备状态管理，画面预览、回放、自定义组、轮询、录像配置等功能。
44. **▲授权管理:支持对接入系统的视频数量在线授权不少于400路。**
45. **商务需求**

**▲付款方式：完成项目所有工作内容并通过验收合格之日起15日历天内一次性付清。**

**▲服务期：合同生效后7天内完成所有工作内容直至验收合格。**

**▲有关费用说明：本项目实施过程中可能涉及的因数据采集及对接所产生的费用已包含在总报价，台州湾新区智安校园平台的对接单位为浙江省公众信息产业有限公司。项目实施过程中所需的网关设备、布线、材料费、人工费、技术服务费等费用均包含在总报价内，采购人不再支付其它费用。**

**采购需求附件**

**浙江省校园联网视频监控系统信号接入技术规范**

1. **适用说明**

本技术要求适用于浙江省校园视频联网监测和共享。

1. **规范性引用文件**

下列文件中的条款通过引用而成为本技术要求的条款。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术要求。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术要求。

GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求

GB37300-2018 公共安全重点区域视频图像信息采集规范

GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

ISO/IEC 14496.2 信息技术 音频-视频对象编码 第 2部12分：视频（Information technology-Coding of audio-visual objects-Part 2：Visual）

ISO/IEC 14496.10 信息技术 音频-视频对象编码 第10部分：先进视频编码（Information technology-Coding of audio-visual objects-Part 10：Advanced Video Coding）

1. **术语、定义和缩略语**

## 3.1 术语、定义

### 3.1.1 浙江省校园安全数字化管理平台

是面向全省统一的校园安全管理数字化平台，可满足省教育厅视频联网应用需求，实现全省校园视频图像资源汇聚并联网应用的平台，本文件中统一简称为“省平台”，未来省级平台支持向上级平台提供视频调用、控制服务。

### 3.1.2 视频联网网关

对接不同厂家、不同型号的摄像机设备或者平台，获取摄像机视频流后，以统一、标准的视频压缩格式和传输协议，将视频流和相关组织结构数据推送至省平台，该设备主要部署在市、县（市、区）教育局或高校。

## 3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

VPN：虚拟专用网（Virtual Private Network）；

CIF：常用标准化图像格式（ Common Intermediate Format）；

bps：比特率（Bits Per Second）；

RTMP：实时消息传输协议（Real Time Messaging4 Protocol）；

HTTP-FLV：基于FLV封装的 HTTP 视频流协议；

HLS：基于HTTP的实时流协议 (HTTP Live Streaming)；

JPEG:常见的一种图像格式（Joint Photographic Experts Group）；

HTTPS：超文本传输安全协议（Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer 或 Hypertext Transfer Protocol Secure）；

OAuth2.0：一种用户验证和授权标准（ Open Authorization 的简写）；

JSON：一种轻量级的数据交换格式（JavaScript Object Notation 的简写）。

1. **联网方式与技术要求**

## 4.1视频资源要求

### 4.1.1视频资源编号命名规则

按统一标准规范命名学校监控点位。中小学幼儿园摄像机命名要求：统一按市区县名称+学校名称+监控点位的规则对推送的摄像机进行命名， 如安装于杭州市钱塘区金沙湖实验学校东门的1号摄像机，其命名为：杭州钱塘金沙湖实验学校-东门01。高校按学校名称+监控点位的规则对推送的摄像机进行命名，如安装于浙江经济职业技术学院东门的1号摄像机，其命名为：浙江经济职业技术学院-东门01。

### 4.1.2字符叠加

OSD 叠加位置要求时间位于图像左上，摄像机名称位于图像右下角。

### 4.1.2时钟同步

要求推送的摄像机均可自动实现和省平台的时钟同步。

## 4.2组织结构树要求

要求联网网关能自动将联网范围内的组织结构树呈现出来，并自动将组织结构树数据推送到省平台并挂接到对应省级组织结构树上。

## 4.3联网要求

### 4.3.1云台控制

省平台具备摄像机云台控制能力，视频联网网关必须具备与省平台的云台控制打通能力。

### 4.3.2截图及调阅截图能力

省平台根据操作需要，可选择使用主码流或者子码流每隔若干分钟截图及查询调阅截图能力。省平台截图要求 CIF 及以上的分辨率的 JPG 文件，每次截图保留时间不少于 7 天。

### 4.3.3视频传输和数据上报要求

省平台根据情况，可选择使用主码流或者子码流调阅网关上报的每路视频。网关应向省平台提供全部视频资源的播放地址，支持 HTTP-FLV、HLS 等协议调看，视频流应采用标准 H.264 编码。

1. **接入软硬件技术要求**

## 5.1 通用性要求

各市、县（市、区）教育局及高校应将辖区校园内重点区域摄像机的点位信息提供给省平台。网关能够调用省平台提供的接口进行数据上传。接口的数据传输采用 JSON 数据格式，传输过程符合请求/响应模式，有请求须有响应返回。接口和 VPN 隧道支持国家密码管理局认可的密码算法，优先使用国密算法加解密。各网关时间须与省平台时间自动同步。

## 5.2 网关软硬件要求

网关硬软一体化，提供推送和中止摄像机视频流的接口以及云台控制接口及其他访问接口，如组织结构树上传。

1. **联网安全要求**

## 6.1视频传输安全要求

### 6.1.1网关和省平台间

开通云端 VPN 隧道，该链路使用隧道、加解密、密钥管理、使用者与设备身份认证四项技术保证安全。网关和省平台间控制信令全部通过VPN隧道传输。

### 6.1.2 URL 鉴权功能

提高视频资源防盗能力，URL 由播放地址、验证串组成，验证串包含失效时间，视频流数据在传输过程中要用 SSL 加密。

### 6.1.3接口安全要求

对接接口协议采用 HTTPS 协议，降低交互复杂性、减少通信过程交互环节；支持 OAuth2.0 认证，保证接口安全调用。

【附录1】 **OAuth 2.0 认证**

此接口协议约定采用 OAuth2.0 的客户端模式，第一次初始令牌环通过线下方式获得，网关设备向省平台发起获取令牌环申请，申请时带上网关设备编号的BASE64 值、用户名、初始令牌环，平台返回新令牌环，网关和省平台在接口通讯过程中，需携带此令牌环，当此令牌环失效后，网关设备需向平台重新发起令牌环刷新指令，获取新的有效令牌环。遵循“谁开发接口，谁分配平台编号”的原则。

令牌获取的接口和访问形式：

https://[ip:port]/service/video.TokenInfo?deviceCode=xxx&user=xxx&token=xxxx，方括号内为可变参数。

HTTP头参数要求：需指定Content-Type值为aplication/json，接口请求方式：GET。

数字签名sign生成方法为：使用平台分配的私钥对 deviceCode=deviceCode&user=user&token=token进行国密 SM2 算法加密得到，私钥为线下发放。

【附录2】省平台验证对接环境地址

教育网：<http://10.145.114.153>，流端口地址9501。

政务外网：<http://223.4.77.125> ，流端口地址9501。

1. **评标**

**一、评标原则**

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

**二、评标方法**

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

**三、评标委员会**

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

**四、无效标情形**

1. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
2. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

1. 报价超过招标文件中规定的预算金额或未填写投标报价的；
2. 投标文件存在虚假材料的；
3. 有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

1. 实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；
2. 投标文件有效期不足的；
3. 逾期或未按要求提交投标文件的；
4. 两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格。
5. 被拒绝的投标文件为无效投标。
6. 其他不符合法律法规相关规定的。

**五、废标情形**

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**六、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还**

（一）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（二）未按规定提交履约保证金的；

（三）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（四）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（五）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（六）拒绝履行合同义务的。

**七、评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**八、评标程序**

**（一）资格审查**

投标文件解密后，评审委员会依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在台州湾新区小额工程电子交易平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款。 |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前。2.使用规则：投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。3.投标（报价）文件相关承诺要求内容（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |

**（二）符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在台州湾新区小额工程电子交易平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

**（三）报价评审**

**（1）对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：**

**①“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；**

**②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；**

**③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。**

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。**

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（3）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）结果汇总及排序**

在全部满足采购文件实质性要求的前提下，以报价由低到高的顺序推荐2名中标候选人。如投标报价相同，则由采购人抽签确定。

**（五）评标报告撰写**

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

1. **拟签订的合同文本**

**台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目合同**

项 目 名 称：台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目

项 目 地 点：台州湾新区

发 包 人：台州湾新区管理委员会

承 包 人：

签 订 日 期：

甲方：台州湾新区管理委员会

乙方：

甲、乙双方根据**台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目（项目编号：TZYY-2311-005号）**公开招标的结果，签署本合同。

1. **合同文件：**
2. 合同条款。
3. 中标通知书。
4. 更正补充文件。
5. 招标文件。
6. 中标供应商投标文件。
7. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

1. **合同内容及服务标准**

（具体见项目需求）

1. **合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

1. **转包或分包**

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

1. **合同履行时间**
2. **款项支付**
3. **税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

1. **违约责任**
2. 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
3. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
4. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
5. **不可抗力事件处理**

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

1. **解决争议的方法**

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

1. **合同生效及其它**
2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4. 本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

以下无内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方： |  |  |  | 乙方： |
| 地址： |  |  |  | 地址： |
| 法定代表人： |  |  |  | 法定代表人： |
| 或授权代表: |  |  |  | 或授权代表: |
| 联系方式： |  |  |  | 联系方式： |
|  |  |  |  | 开户行： |
|  |  |  |  | 账号： |
| 签字日期： | 年 | 月 | 日 |  |

**第六章 投标文件格式**

台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目

项目编号：TZYY-2311-005号

投

标

文

件

投标人全称：

地 址：

时 间：

**目录**

（1）投标声明书（附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；附件2）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件3）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件4）；

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；

（7）需求响应表（附件6）；

（8）开标一览表（附件7）。

**附件1**

**投标声明书**

台州湾新区管理委员会：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目）（编号为TZYY-2311-005号）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。
2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。
3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5. 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。
6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

**附件2**

**授权委托书**

台州湾新区管理委员会：

 （投标人全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目（编号为 TZYY-2311-005号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或签章）：

投标人全称（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证** |

|  |
| --- |
| **全权代表身份证** |

**附件3**

**具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函**

台州湾新区管理委员会：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

**附件4**

**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函**

台州湾新区管理委员会：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

**附件5**

**具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函**

台州湾新区管理委员会：

若我单位有幸成为台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目（编号为TZYY-2311-005号）的成交单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

**附件6**

**需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| 1 | **▲视频联网网关必须具备与浙江省校园安全数字化管理平台的云台控制打通能力。具体要求：实现和浙江省校园安全数字化管理平台组织体系对接，按照省平台的组织编号进行视频的归集和视频上传，实现可以在浙江省平台控制学校云台摄像机的能力。签订合同前提供证明资料（如截图），未按要求提供的取消中标资格。** |  | 必须响应 |  |
| 2 | **▲无缝对接浙江省校园安全数字化管理平台，实现浙江省校园安全数字化平台上无插件播放。具体要求：实现和浙江省校园安全数字化管理平台组织体系对接，按照省平台的组织编号进行视频的归集和视频上传，实现可以提供的视频流可在浙江省平台无插件播放的能力。签订合同前提供证明资料（如截图），未按要求提供的取消中标资格。** |  | 必须响应 |  |
| 3 | **▲授权管理:支持对接入系统的视频数量在线授权不少于400路。** |  | 必须响应 |  |
| 4 | **付款方式：完成项目所有工作内容并通过验收合格之日起15日历天内一次性付清。** |  | 必须响应 |  |
| 5 | **▲服务期：合同生效后7天内完成所有工作内容直至验收合格。** |  | 必须响应 |  |
| 6 | **▲有关费用说明：本项目实施过程中可能涉及的因数据采集及对接所产生的费用已包含在总报价，台州湾新区智安校园平台的对接单位为浙江省公众信息产业有限公司。项目实施过程中所需的网关设备、布线、材料费、人工费、技术服务费等费用均包含在总报价内，采购人不再支付其它费用。** |  | 必须响应 |  |

**以上任意一项不满足的，均按响应无效处理。评审时，供应商响应或承诺即可，无需提供证明资料。**

投标人（公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或签章）：

日 期：

**附件7**

**开标一览表**

**项目编号：TZYY-2311-005号**

**项目名称：** 台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目

 [货币单位：人民币元]

致：台州湾新区管理委员会

经研究，我们决定参加你单位的台州湾新区校园联网视频监控系统信号接入项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 如果我们的招标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。
2. 我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。
3. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。
4. 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《民法典》中的全部任务。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写 | 保留整数 |
| 小写 | 保留整数 |

**填报要求：**投标报价是履行合同的最终价格，包含但不限于项目策划、竞赛组织和器材保障（含器材租赁费用）、场地布置、赛事活动场景布置、奖牌和证书以及各类证件和资料的制作费用，以及裁判人员及其他工作人员的劳务费、午餐费用等有关的一切费用和价款。

投标人（公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或签章）：

日 期：